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红外碳硫分析仪更新项目


招　标　文　件                                       







招   标  人：中国重汽集团杭州发动机有限公司
2026年11月
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招标公告
一、招标条件
红外碳硫分析仪更新项目，以公开招标的方式进行采购。本项目业主为中国重汽集团杭州发动机有限公司，项目资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。
二、项目概况与招标范围
1． [bookmark: _Toc285809451][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc179632530]项目名称： 红外碳硫分析仪更新项目  
2． 采购形式编号：ZBGL2026110177；
3． 项目地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司；
4． 项目概况：本次项目主要更新1台红外碳硫分析仪，解决检测设备老化，造成检验数据不准，影响产品质量的问题。技术要求详见“招标文件”
5． 资金来源：企业自筹，已落实。
三、投标人资格要求
1.拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币(或等值其他货币);公司成立三年以上(以营业执照成立日期到开标当日满三年为准),且经营范围 满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和扫描件(需盖章);
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人2023年1月1日至今经第三方审计的公司财务报表(资产 负债表、损益表、现金流量表)未显示异常；
7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.拟投标人三年内无违法及重大违规情况；
9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10. 拟投标人最近半年纳税正常；
11.拟投标人信用证明材料(征信报告)未显示异常；
12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员 工及其亲属；
13.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
四、报名、投标
1.报名
发标时间：2026年11月11日17：00
报名截止时间：2026年11月17日17：00
拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护
首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。
已注册供应商：请登录系统核对系统中2023-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
②应标流程
注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告的“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。
如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。
投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：
①营业执照复印件（需加盖公章）；
②法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明。投标联系人及其联系方式；
③2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
④经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。
⑤投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）；
⑥企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）
⑦近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
⑧企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
⑨企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
⑩投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。(应标时不做要求，投标必须提供）
以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应标文件被拒绝.

2.投标
投标人在重汽e采通网站上应标审批通过后需继续完成供应商投标，供应商需在投标截止时间前上传投标文件（电子版）至e采通网站投标，超过投标截止时间将视为参与失败。 
投标截止时间：2026年11月25日9:00
答疑时间：截止至2026年11月21日17点前
五、开标
1.开标时间：2026年11月25日9:00时。（待定）
[bookmark: _GoBack]2.开标地点：山东省济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦
3.商务联系人：张老师 17860607738 
技术联系人：薛老师 13750844005
六、评标办法
本项目采用综合评标法评标，在满足招标人资格和技术要求的前提下。选取商务谈判后议定总价，综合得分最高的为本项目中标人。综合评标(技术标30%,商务标70%)。
1、本次评标e采通上进行报价，评标专家组将与投标人进行多轮商务谈判，每轮谈判价格不得高于上一轮报价。商务标评审中采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照综合评标法推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。
2、招标人不接受任何选择性报价，对投标人的每一种投标方案只允许有一个投标价。所有投标价均以人民币报价。
七、技术要求
技术要求详见“技术文件”
八、投标文件
投标方的投标文件由资格证明文件、商务标书构成。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。
1. 资格证明文件包括（以下文件均需加盖公章）：
①营业执照复印件（需加盖公章）；
②法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明。投标联系人及其联系方式；
③2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
④经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。
⑤投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）；
⑥企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）
⑦近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
⑧企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
⑨企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
⑩投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

2. 技术标书
2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息，非标机械部件提供单件图纸（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；
2.3企业近年来同类产品的制造销售业绩（附件6，用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
2.4供货期及保证措施；
2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；
2.6交货进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.7投标产品技术支持材料；
2.8设备质量承诺函（附件7）。
2.9投标人需提交的其它资料。

3. 商务标书
1、商务文件基本内容
a)投标函
b)开标一览表
c)商务条款偏离表（付款方式及比例不允许偏离）
d)售后服务及相关承诺类
e)投标人认为需提供的其它文件和证书
f)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表。
2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。
3、商务文件的付款方式及比例都不允许偏离。
4、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。
5、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
九、付款方式
⑴本次招标为公开招标，报价应为：
经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；
⑵所有报价货币单位为：万元（人民币），明确不含税金额、单价及价税合计金额；
⑶付款结算方式：半年期商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)
A. 设备全部到货后，中标人提供合同价款30%的增值税专用发票,经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；
B. 设备验收合格后，中标人提供合同价款70%的增值税专用发票,经招标人依照财务制度审核通过后30日支付合同价款的60%；
C.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。
具体以双方最终签署的合同为准。
（4）项目限价：含税70万元，超过投标限价无法投标。
注：付款方式和付款比例不允许偏离。
十、投标保证金
1. 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账。
2. 投标保证金缴纳截止时间：2026年11月24日9:00 。投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。
投标保证金的金额：人民币10000元
名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司
开户银行：工行半道红支行
银行帐号：1202051439900007785
联行号：102331005147
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
3. 投标保证金的退还
(1) 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
4.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
（1） 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
（3）若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
（4）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
（5）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
（6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
（7）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
（8）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；
（9）采购文件规定的其他情形。
十一、中标
1. 本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
2. 评标定标后，招标人将以书面通知的形式通知中标单位。
3. 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。
4. 若投标人已成为意向中标人，投标人必须无条件配合招标人完成核价流程的工作。
十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。
十三、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
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（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
十四、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。
招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。


第二部分 技术要求
[bookmark: _Toc169605877]第一章  采购货物概况
第一节  使用环境
一、项目名称：红外碳硫分析仪更新项目
二、建设地点：杭州市萧山经济技术开发区红泰六路699号 
三、使用地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司
四、工作制度：全年工作330天、两班制、设备年时基数 5000 小时
五、使用地点区域自然环境： 
1、海拨高度：1000m以下
2、环境温度：室外极端最低温度-10℃、极端最高温度42℃，昼夜最大温差25℃；室内温度15-30℃。
3、相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。
4、降雨量：日最大降雨量300mm、时最大降雨量100mm。
5、最大风速：33.3m/s。 
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一、货物名称：红外碳硫分析仪 （详见下表）
二、货物数量：1套 （详见下表）
三、分投分中：不允许。
四、采购货物主要构成一览表
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	安装地点/服务对象
	供货方式
	备注

	1
	红外碳硫分析仪
	/
	套
	1
	杭州发动机有限公司
	交钥匙
	合同签订后150天内



备注：
1、本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货及招标人所列其他货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标档“商务偏离”章节中予以详细说明。
2、本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
3、以上内容仅对设备的基本功能进行了描述和建议，表中所列内容仅供参考，投标方投标前需对生产现场工艺环境进行充分调研与了解，确保投标方案满足工艺、产品、节拍、功能等要求，投标方对投标方案负责。
五、采购货物特别说明
招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号仅作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。


第二章  技术要求
一、基本要求
1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3、投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其他要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标档“技术偏离”中予以充分说明。
4、投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
5、无论是否有技术偏离，投标人均应在投标档“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6、为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标档“技术偏离”中特别注明。
7、投标档中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。
二、执行标准
1、投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2、投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其他技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3、投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4、投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5、投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6、投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7、投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。三、三、技术要求概况：
红外碳硫分析仪用于用于测定黑色、有色金属及其他各类无机材料中碳硫元素的含量。具体要求如下所示：
3.1 基本要求
*3.1.1红外碳硫分析仪应为进口设备，具有原产国（地）生产厂家出具的原产地证明。代理商投标的，需原厂出具无法投标的说明并指定代理商，加盖公章。
3.1.2设备应为厂家成熟可靠的定型成套设备，投标品牌必须有知名第三方检测单位或大型钢厂同系列产品10家用户及以上业绩，需提供合同或验收单等证明。
3.1.3设备的设计制造应符合ISO或相关国家标准，所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）制，制造厂家具有一定的产量和规模，在国际上有一定知名度，在国内有较多用户，使用效果良好。
3.1.4投标人应详细阐述其技术方案，其中包括：仪器性能、技术参数、供货范围、随机附（备）件、特殊工具、外形结构、安装条件、验收精度等。
[bookmark: OLE_LINK3]3.2检测器
3.2.1检测方法：碳：红外线吸收法；硫：红外线吸收法。
*3.2.2红外池：采用CO、CO2L、CO2H、SO2检测高低碳硫共4个红外检测池，红外池配置恒温系统，恒温系统控温精确，软件能实时显示恒温箱的温度，以保证仪器检测的长期稳定性。
3.2.3检测器采用无机械接触的悬浮式物理切光，光源稳定无闪烁，以保证红外光源的使用寿命。
3.2.4仪器配备相应的安全环保设施。
3.3分析性能
*3.3.1分析范围（基于1g试样）:碳2ppm-6.0％；硫2ppm-0.4％。通过减少称样量可以使分析范围扩展至100%。
*3.3.2灵敏度：≤0.01ppm
*3.3.2分析精度碳：≤1.0ppm或RSD≤0.5%，硫：≤1.0ppm或RSD≤1.5%。
3.4高频感应加热炉
3.4.1最大功率≥2.3Kw，频率≥20Mhz，功率通过软件任意可调。
*3.4.2自动清扫机构：采用最新的静音型空气动力学反吹无刷清扫系统，无吸尘器工作噪音，炉头免维护周期达到200次以上。
*3.4.3具有平缓和常规两种燃烧分析模式。
3.5气路控制
3.5.1气路采用特氟龙材质，防止气路氧化及吸附。
3.5.2整个气路细化分三段，每段有独立阀门控制，实现分段控制检漏，方便气路的维护检漏（需提供软件中分段检漏界面图）。
3.6分析软件
*3.6.1分析条件设置导航功能，内含不同材料分析条件数据库，可以根据材料名称自动生成，随意调用，使任意材料的分析均可达最佳效果。
*3.6.2维护导航功，能以文字和视频的方式直观地指示操作者进行日常的维护操作。
3.6.3故障排除诊断导航功能，能以文字和视频的方式指示操作者及时找到故障并排除。
3.6.4操作系统兼具触摸屏操作方式和常规操作方式。
3.6.5快速显示分析结果和分析曲线，分析结果、释放曲线自动存储。
[bookmark: OLE_LINK2]3.6.6 样品重量自动输入。
3.6.7系统所有参数实时监控。
3.6.8实时故障检测，发生故障时自动报警。
3.6.9分析结果多种校正模式，对数据进行自动分析。
3.6.10计算机可以和主机、打印机、电子天平等连接实现数据传输
3.6.11一点多点校正，线性化面向用户开放。
3.6.12软件内嵌数据交换接口。
3.6.13分析报告多种输出模式。
3.7数据传输
3.7.1 配有RS-232和TCP/IP接口，可将分析数据传送到网络计算机上。
3.8工作环境：
电压：220V±10%；
环境温度：10℃~32℃；
相对湿度：≤80%；
可连续24小时持续运行；
仪器须符合ISO 9556:2025、ISO 4935:2025、ISO 13902:1997、ASTM E1019-24、JIS G 1211、JIS G 1215、JIS Z 2615:2015、JIS Z 2616、GB/T 20123、GB/T 14265-2017标准的要求。
3.9验收标准
精度考核：采用随机的国际钢标样或国内的一级标样，选择不同含量的碳、硫分别进行精度考核，其验收指标符合以下要求：
	元素
	含量范围
	验收指标

	碳 
	10ppm以下
	标准偏差 S≤1.0ppm 

	碳 
	10ppm 以上
	标准偏差 S≤1.0ppm 或相对标准偏差 RSD≤0.5%

	硫 
	10ppm以下
	标准偏差 S≤1.0ppm

	硫 
	10ppm 以上
	标准偏差 S≤1.0ppm 或相对标准偏差 RSD≤1.5%


分别采用上述标样，连续分析11次以上进行考核，需符合上述验收指标。
在进行数据统计时，应符合“数值修约国家标准”的要求。如有异常值出现，经双方同意可以删除。如考核中发现标样数据由于标样本身离散太大，经双方确认可掉换相当含量的标样进行考核。
注：在进行精度试验时，应连续分析5次以上。如果采用标准偏差(S)作考核指标验收时计算公式如下：
[image: 1568594053(1)]
式中：S :标准偏差 Xi:每次测定值 n=分析次数 X :平均值

3.10设备操作说明书及维保作业指导书：中文文字版、电子版各1套。
3.11配置清单
（1）碳硫分析仪主机一台（2）进口万分之一精度电子天平一台，可与主机实现直接数据传输（3）计算机一台，配置不低于：I5 12500以上，8G内存，2TB硬盘，串口卡，以太网卡，显示器为23英以上高清液晶显示屏（4）进口品牌气体减压阀两只（5）稳压电源5KVA一台（6）激光打印机一台（7）标准样品一套（8）碳硫分析仪专用操作软件一套（9）500次分析的消耗品一套（不含现场验收用消耗品）（10）随机配备必要的操作和维修专用工具.


第三章  供货范围及供货方式
第一节  供货范围
一、供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）
	序号
	名称
	数量
	说明（品牌仅作参考，不一致需在技术偏离中说明）

	1
	碳硫分析仪
	1台
	进口

	2
	电子天平
	1台
	进口，万分之一精度(范围0-120克,最小读数0.1mg)

	3
	计算机
	1台
	配置不低于：I5 12500以上，8G内存，2TB硬盘，串口卡，以太网卡，显示器为23英以上高清液晶显示屏

	4
	二级减压阀
	2只
	

	5
	稳压电源
	1台
	5kVA

	6
	打印机
	1台
	惠普激光打印机

	7
	标准样品
	1套
	

	8
	专用操作软件
	1套
	

	9
	消耗品
	1套
	500次分析的消耗品（不含现场验收用消耗品）

	10
	随机配备必要的操作和维修专用工具
	
	

	8
	投标方认为组成系统必须的其他装置
	
	


二、一般界定
1、供货范围包括本技术标书“采购货物概况” 所列及所要求的货物（或生产线）。
2、供货范围包括为保证货物（或生产线）正常安装、调试和验收完成及一切所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。
如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标档的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3、供货范围包括货物（或生产线）维护维修所必需的专用工具。
4、供货范围包括货物（或生产线）为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标档的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
5、供货范围包括为保证货物（或生产线）自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
6、以“交钥匙”方式采购的货物（或生产线），在满足技术标书本节上述要求之外，供货范围还包括如下界定（货物）：
① 招标方只提供货物（或生产线）所需的厂房以及砼基础（基础不含预埋螺栓、螺母及垫片）；只提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明质量的电力管线至系统界面。(此项目不涉及自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）的供应)。投标方负责电力、供气管路由设备接入厂房系统中、地基打孔、货物拆箱、货物到厂房的吊装、就位；
② 供货范围包括货物（或生产线）正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如电气系统界面压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。
③ 供货范围包括货物（或生产线）正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。
④ 供货范围包括招标档中无明确具体要求而投标方认为具备的其他货物。但是，在投标档报价明细中，该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其他费用，而且不再作为其他报价涉及的其他费用的计算基数）。
三、易损件和专用耗材供货范围
1、招标方招标档所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行两年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材；
2、投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目）；投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料；
3、投标文件中，应当有备品备件、易损件和专用耗材的详细清单（内容包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等）。
4、为了保证设备质保期满后，还能得到优惠的备件供应，投标方须提供一份常用的零部件及外购件（含易损件、易耗品等）价格表及供货周期；
5、备品备件、易损件和专用耗材的费用应分类单列，并计入投标总报价之内。
四、技术资料供货范围
1、在合同签订后30个日历日内，提供货物（或生产线）基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版档应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2、在终验收前，提供货物（或生产线）各部分的功能描述文档或图片或影像资料（进口、设备应有中外文对照）。
3、在终验收前，提供为保证货物（或生产线）后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。需要现场配做的部分图纸应在终验收后一个月内提供所有图纸。
4、在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
5、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物（或生产线）的备品备件、易损件和专用耗材的技术参数、技术要求等资料。
6、在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物（或生产线）的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书，仪器、仪表还应提供法定检验机构出具的检定证书和使用维修说明书、合格证等技术资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
7、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物（或生产线）的电气资料（含接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料；非标准货物（或生产线）还应当提供整套设备设计总图、布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供2套，其中1套为电子版光盘；每份技术档应装有目录清单，电子版及纸板内容编排一致，方便查阅。
9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。
五、供货范围特别提示
如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及质量、货值。
第二节  供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点
中国重汽集团杭州发动机有限公司。
三、供货时间：
自合同签定生效之日起， 150个日历日之内交货至供货地点。
接续 15  个日历日之内安装调试完毕。
接续 15个日历日之内完成终验收。
安装调试工期超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1、所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其他适用的国标通用标志。
8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
1、应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。
3、在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
4、货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。


第四章  质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。
4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
二、技术及培训服务
1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于1个工作日。
2、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。
3、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。
4、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
三、安装调试及验收服务
1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标档中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。
2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。
3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。
4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标档报价内容中予以说明，否则视同免费。
5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。
2、终验收合格后，质保期一年。在正常运行的情况下，系统出现故障，在接到通知后2小时以内予以答复，并在48小时以内派出服务人员，无偿维修；在质保期满后，投标方在接到通知后2小时以内予以答复，48小时内给与解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在1周内解决或提出明确的解决方案。
3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。
4、设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十年的零配件及消耗品的供应。备件价格提供VIP折扣价。
5、设备验收后三年内，卖家免费提供两次上门设备专业维保服务。
6、软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。
五、其他服务
1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2、除招标档、投标档、答疑档、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。
第五章 终验收 
一、验收依据和验收标准
1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2、如果验收过程中，发现招标档、投标档、答疑档、技术交流档等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标档中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1、须按技术协议约定检验配置，配置检验清单必须与技术协议内容一致；如配置在安装后无法检验，应在安装前完成检验，完成阶段性验收。
2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：
2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。
2.3  进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的质量及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。
三、终验收基本条件
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
1、验收基本条件
1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
1.2  货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。
1.3  一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。
1.4  使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。
1.5 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
1.6  货物标牌完整、清晰、明确。
1.7  货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。
1.8  设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动，设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。
2、验收一般条件
2.1设备已完成硬件与软件系统的整体功能测试与调试，且功能正常。
2.2货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。
2.3货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。
2.4计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。
2.5试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。
2.6货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。
2.7供方提供的检测设备及其附件（计量器具），必须依据国家计量检定规程（JJG）进行检定，由法定计量检定机构出具检定证书，证书须在有效期内，且设备名称、型号、出厂编号须与供货设备一致。所需费用由供方承担。
2.8依据2.7条提供合格检定证书后，进行碳硫分析仪的精度考核。卖方在买方操作和维护人员的协同下对碳硫分析仪进行考核。届时买方将提供性能考核所需的电源及其他能源介质；性能考核由买方操作，卖方指导和监督，买方确认。
3.验收技术要求
3.1设备安装调试完成后，再需要经过一个考核期的运行测试使用，考核整个系统的软硬件运行的可靠性。考核期不少于30个工作日，考核期间不得出现影响设备使用性能的重要故障或重要部件损坏，考核期满足要求后进行最终验收。
3.2由买方和卖方共同组织设备的终验收，所提供测试系统设备必须满足本技术协议及合同约定的全部技术要求。
3.3由买方和卖方共同编制终验收报告并签字确认。
3.4终验收期间，卖方自行负责交通、食宿、保险等费用。
3.5最终验收以双方签订的合同和条件为准，逐项进行最终验收。
3.6对于终验收买方提出的问题，卖方应在15个工作日内完成整改。
3.7终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。



第六章  投标技术档一般要求
一、技术档一般内容要求
1、投标方应认真阅读招标档和本技术标书，并按要求编写投标技术档。
2、投标技术档至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
3、投标技术档至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标档要求的详细说明。
4、投标技术档至少应按照招标档要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
5、投标方应当说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：
6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：
备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




7、“开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术档的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。
8、应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。
8、单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。
9、本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、技术档中货物报价格式要求
1、投标技术档中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其他投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
2、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。
4、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。
三、验收标准及内容要求
除招标档明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标档中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。










第七章  其他要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标档中，至少应具备以下资格证明档或资料：
1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标档中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明档），并保证其真实性和有效性。
2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标档中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。
3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。
4、应附有其他与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。
5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：
（1）国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。
（2）产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。
（3）产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等
（4）其他能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其他证明档或资料、报告等。
（5）该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要。
6、业绩要求：
提供近三年来投标型号设备销售业绩（用户名单、联系方式）。项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。
二、其他
1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标档和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。
2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标档和本技术标书要求，编写符合要求的投标档。建议方案或建议意见，应以单独篇章或档，予以说明和报价。
3、招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书等，在采购过程全部为有效档，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。
4、为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。


第八章  评分标准
	评价
类型
	评审
内容
	序号
	内 容
	标准 分
	评分标准

	
技术 标
100分
	

业绩
	

1
	

设备制造商同类型项目业绩
	

10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高10分(时间以签订日期为准),
投标人在2021年1月1日以来在中国与本标同类规格产品的  业绩，以合同复印件加盖公章为准(须有客户联系方式及联 系人以供招标人核实确认),

	
	


产品 技术
	
2
	设备制造商装备制造能力、生产 设备、加工工艺、完善程度
	
15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高15分。

	
	
	

3
	
产品方案技术先进、各系统完善、 性能可靠，设备主要核心部件
具备自身技术优势
	

40
	以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 投标文件中技术方案、软硬件配置、处理工艺、设施明细、 技术参数、综合性能、控制方案等的先进性、符合性、适用  性进行分析比较、评议、综合打分，按照优、良、一般进行   赋分，最高40分。

	
	答疑
	4
	现场答疑
	5
	投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回 答评标专家现场提问，打分0-5分。

	
	
技术
偏离
	

5
	
技术偏离
	

15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标 单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技 术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分15分，较大偏离每 一项扣3分，一般偏离每一项扣2分，最低得分0分。

	
	



售后 服务
	
6
	技术培训方案：对采购方人员的  技术培训方案安排科学、合理、 可行
	
5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高5分。

	
	
	
7
	投标人在中国有常驻的专业技术 力量的维保机构并具有实施本项 目维保的专业技术人员：
	
5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高5分。

	
	
	
8
	售后服务及时周到，有相应的服 务承诺和具体的保证措施
	
5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高5分。

	
商务
标100 分
	评 标 基 准 价 ：
1 、 评 标 基 准 价 为 所 有 合 理 有 效 的 最 终 投 标 报 价 的 最 低 价 。
2 、 有 效 的 评 标 基 准 价 得 1 0 0 分 ： 其 他 投 标 人 的 价 格 得 分 按 下 列 公 式 计 算 ： 
投 标 价 格 得 分 =1 0 0 ×( 评 标 基 准 价 / 投 标 报 价 ) 。
注 ： 得 分 值 取 小 数 点 后 两 位 ， 不 足 一 个 百 分 点 的 ， 按 照 四 舍 五 入 法 计 算 。

	综合
得分
	
综 合 得 分 = 技 术 标 得 分 × 3 0 % + 商 务 标 得 分 × 7 0 %



技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分（含）以上的投标人入围


第三部分 投标文件附件


说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。






























[bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc212369550][bookmark: _Toc25811]附件1 投标函
致：中国重汽集团杭州发动机有限公司：
根据贵方红外碳硫分析仪更新项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
联行号：                     
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日





附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 红外碳硫分析仪更新项目 现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日


附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表（需盖章）
表 1 投标人基本情况表(格式)
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	








表 2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件4 保密承诺函

项目名称：红外碳硫分析仪更新项目
中国重汽集团杭州发动机有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件5-1 技术规格偏离表
项目名称：红外碳硫分析仪更新项目                                                          
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）







附件6  2企业近年来同类项目业绩一览表
项目名称：红外碳硫分析仪更新项目                                                          
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	企业近年来所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	


注：提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件7 设备质量承诺函
                                               
项目名称:红外碳硫分析仪更新项目
中国重汽集团杭州发动机有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：红外碳硫分析仪更新项目                                                  
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	红外碳硫分析仪更新项目
	1
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1. 此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2. 需写明含税价、不含税价格、税率。
3. 投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。
4. 投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    
附件9 设备分项报价表
设备分项报价表
	序号
	物资/设备/...编号
（如SAP编号、设备编码等）
无时填“/”
	物资/设备/...名称
	规格型号
	具体参数
（规格型号的描述）
	品牌
	未税单价
	含税单价
	计量单位
	数量
	未税总价
	含税总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合计：
	
	


注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。
投标人(章)：                  授权代表(签字)：            年    
附件10 商务条款偏离表

	红外碳硫分析仪更新项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
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附件11 投标人承诺

项目名称：红外碳硫分析仪更新项目
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：
46

附件12 服务承诺函

项目名称：红外碳硫分析仪更新项目
中国重汽集团杭州发动机有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件13技术要求承诺书
项目名称：红外碳硫分析仪更新项目
中国重汽集团杭州发动机有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
我司提供的产品完全相应并满足本次项目招标文件的技术要求。
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》
[image: ]
一、首次注册
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。

[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批[image: ]
（非生产-直管-直管）
[image: descript]
注：
1. “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；
2. 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；
3. 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 计量检具”，业务主管部门选择“质量部”。
2、 维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

[image: ]
附件二 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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