**中国重汽集团济宁商用车有限公司2025年度维修服务商**

**资源库项目**

**招标文件**

招标人：中国重汽集团济宁商用车有限公司

2025年2月

**目 录**

[第一章 招标邀请函 1](#_Toc54267469)

[第二章 投标文件编制](#_Toc54267470) 8

**[第三章](#_Toc54267471)** [施工内容及技术要](#_Toc54267471)[求 2](#_Toc54267471)7

[第四章 施工工程合同](#_Toc54267472) [3](#_Toc54267472)1

第五章 非生产供应商注册操作手册 88

第一章 招标邀请函

根据中国重汽集团公司管理要求，对中国重汽集团济宁商用车有限公司2025年度维修服务商资源库项目进行公开招标，资金已落实，具备招标条件，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

**一、项目名称**

项目名称：中国重汽集团济宁商用车有限公司2025年度维修服务商资源库项目

**二、项目概况与招标范围**

2.1工程名称：中国重汽集团2025年度维修服务商资源库项目

2.2工程地点：中国重汽集团济宁商用车有限公司

2.3工程概况：中国重汽集团济宁商用车有限公司土建、安装、装饰装修等维修改造

2.4资金来源：企业自筹，已落实

2.5工期要求：2025年1月1日-2025年12月31日

2.6招标范围：中国重汽集团济宁商用车有限公司土建、安装、装饰装修等维修改造，在公司建立零星维修配件储备库。

2.7工程款付款方式：**半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）**

**三、招标形式**

招标形式：公开招标

**四、议程安排**

1.预计公告时间：2025年2月20日

2.报名（应标）截止时间：2025年 3月 3日17时前（e采通系统）

3.投标保证金收取截止时间：2025年3 月3日17时

4.投标截止时间：2025年 3月 4日18时（e采通系统）

5.开标时间：2025年 3 月 5 日14时（暂定，如有变动另行通知）

6.答疑时间：截止至2025年 3 月 5 日12时前

答疑方式：电子邮件答疑

答疑联系人：赵华筝

答疑联系电话：17854153196（微信同号）

电子邮箱：17854118967@163.com

7.投标地点：e采通系统上传投标文件并在开标时线下投递

8.开标地点：中国重汽集团济宁商用车有限公司南办公楼106会议室（暂定）

8.报名及商务事宜联系人：赵华筝/张颖

联系电话：17854153196/15653787686

注：投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”（https://ecaitong.sinotruk.com:8012）平台应标报名。未注册e采通系统的，按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（见附件） ”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”登录系统后应标。应标报名时，按照第二章第二部分投标文件组成中1.资格证明文件要求的文件准备齐全，上传完至e采通系统，应标报名审查通过后方可进行投标。本项目实行资格后审，应标报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

**五、获取招标文件**

重汽e采通应标后查看。

**六、投标文件的递交**

1.纸质投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：开标时现场递交。

2.纸质投标文件递交地点：济宁市高新区诗仙路369号中国重汽集团济宁商用车有限公司。

3.逾期递交的或者未在指定地点递交的投标文件，招标人不予受理。

**七、投标须知**

**1.合格投标人：**

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

1.1 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。

1.2经营范围及资质要求：投标人经核准的经营范围应满足投标所涉及的土建、安装、装饰装修等分部分项工程；建筑业企业资质证书具备以下类别之一：建筑工程施工总承包三级及以上资质、建筑[机电安装工程](https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%BA%E7%94%B5%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%B7%A5%E7%A8%8B/15442493" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)专业承包资质三级及以上资质、建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；注册资金不低于500万元。

1.3具有良好的商业信誉，投标人在近三年内在经营活动中无违法记录。在信用中国或国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中不存在不良记录。

1.4具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。能提供①中文版经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年**财务审计报告**原件并加盖公章；②企业最近半年**完税证明**、**信用证明**材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；③**年度纳税信用评价**信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；④**企业对外担保说明**（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

1.5 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的，且供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

1.6投标单位须为一般纳税人，承诺就本项目开具增值税专用发票。

1.7投标人能提供近三年须具有类似项目业绩（长期服务的基建零星维修项目）。

1.8投标人具有完全履行招标文件的所有要求的能力，须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

1.9投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位。

1.10本次招标项目不接受联合体投标。

**2.投标文件格式**

详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

**3.结算方式：**

3.1本次招标报价为维修材料清单报价，结合竞定额让利百分比，计价原则如下：

日常零星维修项目按照定额组价税前整体让利加税金方式进行结算：让利系数为【】%，执行2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及2020版价目表；工程类别：建筑、装饰、市政、园林绿化、修缮执行Ⅲ类取费，安装执行相应工业安装取费，材料及人工价格按照维修材料清单中价格执行。如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，维修材料含税价款在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

3.2定额缺项部分由承包人事前提出书面报价，由发包人确认后，以实际工程量结算。

3.3工程量依据图纸、工程变更、签证等资料据实结算。承包人在工程竣工验收前，项目实施过程中及时办理完成图纸、工程变更、签证的工程量确认手续。

3.4维修材料清单之外的材料审定价格，由承包人报送、发包人审批确认；若确认价格与市场价格明细偏离时，审计机构进行结算审计时有权对其进行修正。

3.5维修施工中所发生的水电费不再计取扣除。

3.6工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计，基本审计费由承包人支付；对审计差额超过5%的部分，按审减额的5%计取审计费，由承包人支付；审增部分按实际审增额的5%计取审计费，由承包人支付；承包人支付的审计费由发包人在工程结算款中代扣代缴或在工程结算审定值中直接扣除。

3.7工程竣工验收合格后10日内送发包人指定的第三方审计机构，按照约定的结算标准进行结算，最终结算费用以审计报告为准，承包人提供审定额全额（与审计报告一致）的符合国家要求的增值税专用发票，发包人挂账后次月支付至工程审定额的95%，剩余5%作为质保金，质保期后无质量问题进行支付，出现质量问题则予以相应扣除。

3.8付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

**4.技术规范及服务**

4.1投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

4.2投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

**5.其他**

如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字样，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均以双方最终签订的合同版本为准。

**6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。**

**八、投标、开标、评标**

1.投标保证金：**应标时间截止前缴纳投标保证金。**

1.1 投标保证金的形式：电汇或网银(**需从投标人基本账户中转出，不接受私人汇款**)；

1.2投标保证金金额：人民币 5000元（伍仟元整）；

1.3 投标保证金收款账户信息：

开户名：中国重汽集团济宁商用车有限公司

开户行：中国银行济宁分行

账号：231202725157

1.4汇款备注信息：投标保证金-维修服务商资源库项目-单位名称（五字简称即可）。

1.5 投标保证金收取截至时间：2025年3月3日17时。

1.6说明：

（1）招标人按照财务制度退款，在确定中标人后，按投标人所提供的账户信息一个付款周期内退还投标保证金（本金，不计息）。

（2）投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

（3）投标保证金的退还及没收

投标保证金的退还：在中标（成交）通知书发出后 30 个工作日内，通知财务部退还未中标（成交）人的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还中标（成交）人的投标保证金，或根据合同中的约定将投标保证金转为履约保证金。

发生以下情况时，有权没收保证金：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

(5)供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

(6)截至开标前 3 天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

(7)自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

(8)采购文件规定的其他情形。

2.投标：应标审核通过后，投标人在重汽**e采通进行投标（注意报价单位：万元/含税）**，投标截止时间2025年3月4日18时。按照第二章投标文件编制要求递交投标资料。

投标报价限价：8.08万元（附件八 维修材料价格清单的总价）。

3.评标

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责，由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审，并根据材料报价、让利系数情况，依据本招标书列示的相关报价评审规则，**按需确定中标候选人，对未中标人不做任何解释**。

评标实施具体环节：

**4.1环节一：资格证明文件审查**

资格审查内容：营业执照（经营范围）、注册资金（≥500万元）、建筑业企业资质（建筑工程施工总承包三级及以上，建筑[机电安装工程](https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%BA%E7%94%B5%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%B7%A5%E7%A8%8B/15442493" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)专业承包资质三级及以上，建筑装饰装修工程专业承包二级及以上）；安全生产许可证、法定代表人授权委托书、被授权人（身份证）、投标保证金缴纳证明；近三年类似项目业绩（长期服务的基建零星维修项目）等（详见第二章投标文件编制1.第一部分、资格证明文件所列文件）。

**4.2环节二：商务标评审**

商务标采用多轮报价，均在重汽e采通进行提报，注意价格单位为（万元）、含税价。

除开标唱标为公开报价方式外，后续采取多轮澄清报价。

**4.2.1第一阶段（开标）：按照开标报价的维修材料总计价格，选取价格从低到高共6家投标人进入下一轮报价，若总投标人不足6家，则全部进入下一轮报价；**

**4.2.2第二阶段：投标人进行维修材料总计价格及单项价格报价，招标人按照总计价格从低到高对投标人进行排序，在响应维修材料单项基础价格表的基础上，选取前4家投标人进入下一轮报价，若总投标人不足4家，则全部进入下一轮报价；**

**4.2.3第三阶段：投标人进行定额让利系数报价，招标人根据定额让利系数情况从高到低对投标人进行排序，在响应最高让利系数的基础上，选取前3家投标人进行中标推荐。**

**注意：**

**（1）每一轮填报报价/澄清均有时间限制，投标人应关注e采通本轮报价截止时间，到点后未能提交的按无效处理**。

**（2）中标价格按照招标人集团公司价值工程部最终审核价格执行。**

1. **中标人的确定：本项目中标人不唯一，按照资质审核、商务标评审确定多家中标人，对未中标人不做任何解释**。

**九、合同签订**

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定多家中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人将合同授予报价合理的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人通过e采通发送中标通知给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内与相关单位签订合同（一般为接到中标通知后10个工作日内，具体以招标人要求为准），如果中标人接到中标通知后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.工程量依据图纸、工程变更、签证等原则，在工程竣工验收前，项目实施过程中及时办理完成图纸、变更、签证工程量确认手续。

**十、无效投标及废标**

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为无效投标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人在报价有效期内撤回投标；

（2）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（3）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（4）投标人串通投标；

（5）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（8）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（9）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（10）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标并废标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（4）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（5）投标人报价均超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）招标人认为其他应废标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

**十一、解释权**

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第二章 投标文件编制

**一、投标文件签署**

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本及、副本各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

**二、投标文件组成**

投标人的投标文件由资格证明文件、商务标文件共两部分构成，要求两部分分别胶装成册，每部分一正一副，分别进行封装。具体内容如下：

**1.第一部分、资格证明文件：**

1.1投标人基本情况表（格式见附件）；

1.2营业执照副本（盖公章）、资质证书；

1.3法定代表人身份证明、法定代表人授权书（见附件，需盖公章）

1.4安全生产许可证；

1.5投标保证金缴纳证明；

1.6财务证明材料，包括①中文版本经会计师事务所审计且出具无保留意见的**近三年财务审计报告**原件并加盖公章；②企业最近半年**完税证明**、**信用证明材料**（中国人民银行信用代码证+征信报告）；③**年度纳税信用评价信息**（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；④**企业对外担保说明**（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

1.7企业信誉及实力：企业近三年类似项目业绩（指2022年1月1日至今，长期服务的基建零星维修项目，以合同签订时间为准），须提供业绩合同复印件。

1.8在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

1.9投标人认为对本次投标有利的其他文件。

**2.第二部分、商务标文件：**

2.1投标函；

2.2开标一览表；

2.3维修材料价格清单（不得存在缺项报价，否则视为无效投标）；同时开标时提供excel表格。

2.4相关条款偏离表；

2.5投标人承诺函。

**注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。**

**三、投标内容填写说明**

1.开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

2.所有投标文件要求字迹清晰，加盖公章页公章为彩色；不满足上述要求对评标专家造成评标干扰的按无效投标处理。

**四、投标文件的密封和标记**

1. 要求投标人将资格证明文件和商务投标文件两部分分别进行封装，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称；

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于20XX年X月X日上午X时之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

1. **投标文件格式要求**

附件一： 资格证明文件目录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| 1 | 投标人基本情况表（格式见附件二） |  |
| 2 | 营业执照 |  |
| 3 | 法定代表人身份证明、法人授权委托书（附件三） |  |
| 4 | 安全生产许可证 |  |
| 5 | 投标保证金缴纳证明 |  |
| 6 | 财务证明材料 |  |
| 7 | 企业信誉及实力（项目业绩） |  |
| 8 | …… |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

投标人名称（盖章）： 法定代表人或授权代表签字：

**注：**1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件二： **投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | | 网 址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | | |  | |
| 开户银行名称 |  | | 初级职称人员 | | | |  | |
| 开户银行账号 |  | | 技 工 | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

附件三：

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

**（二）法人授权委托书**

致（招标人名称） ：

本授权委托书声明：我（法人姓名） 系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（投标人名称） 的 （授权委托代理人姓名） 为我公司参加贵方组织的 项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

**附法定代表人、被授权人有效的身份证正反两面复印件**

附件四：企业实力

近年承担的类似项目业绩情况表

要求体现企业信誉及实力：企业近三年类似项目业绩（指2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 合同签订日期 | 项目经理 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表后附合同的复印件。

附件五：

商务投标文件目录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 开标一览表 |  |
| 3 | 维修材料价格清单 |  |
| 4 | 相关条款偏离表 |  |
| 5 | 投标人承诺函 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

投标人名称（盖章）： 法定代表人或授权代表签字：

附件六：

**投标函**

致（招标人名称） ：

根据贵方为（项目名称） 招标书，签字代表（全名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址） 提交下述文件：

资格证明文件（正本1份）

商务标书（1正2副）

据此，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。
4. 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
5. 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。
6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人授权代表签字： 职务： 日期：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称（及公章）：

日期： 年 月 日

附件七：

**开标一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | |
| 投标单位名称 |  | |
| 维修材料价格合计（含税、元） |  | |
| 税率（%） |  | |
| 是否同意付款方式 |  | |
| 项目经理： | 级别： | 编号： |
| 特殊说明： | | |
| 本投标人是否完全认同招标文件的各项条款要求： | | |

投标人：（盖章） 法定代表人：（签字盖章）

年 月 日

**注：**1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件八：

**维修材料价格清单**

（注意计量单位，不得存在报价缺项）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **价格（未税）** |
| 1 | JDG线管 | 亿焕 | φ20 | 米 | 1 |  |
| 2 | JDG线管 | 亿焕 | φ25 | 米 | 1 |  |
| 3 | LED灯管 | 飞利浦 | T8/18W/0.6m | 根 | 1 |  |
| 4 | LED灯管 | 飞利浦 | T8/36W/1.2m | 根 | 1 |  |
| 5 | LED灯管 | 飞利浦 | T5/14W/0.6m | 根 | 1 |  |
| 6 | LED灯管 | 飞利浦 | T5/28W/1.2m | 根 | 1 |  |
| 7 | LED灯泡 | 飞利浦 | E27/3.5W | 个 | 1 |  |
| 8 | LED灯泡 | 飞利浦 | E27/9W | 个 | 1 |  |
| 9 | LED灯泡 | 飞利浦 | E27/13W | 个 | 1 |  |
| 10 | LED集成吊顶灯 | 佛山照明 | 600\*600/48W/亚克力灯罩 | 套 | 1 |  |
| 11 | PVC穿线管 | 联塑 | φ25/1.2mm | 米 | 1 |  |
| 12 | PVC穿线管 | 联塑 | φ20/1.2mm | 米 | 1 |  |
| 13 | PVC线槽 | 宏深 | 20\*12mm | 米 | 1 |  |
| 14 | PVC线槽 | 宏深 | 25\*13mm | 米 | 1 |  |
| 15 | PVC线槽 | 宏深 | 30\*15mm | 米 | 1 |  |
| 16 | PVC线槽 | 宏深 | 40\*25mm | 米 | 1 |  |
| 17 | PVC线槽 | 宏深 | 50\*25mm | 米 | 1 |  |
| 18 | 暗装单开关 | 公牛 | 10A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 19 | 暗装配电箱 | 正泰 | 200\*200\*150 | 个 | 1 |  |
| 20 | 暗装配电箱 | 正泰 | 200\*400\*150 | 个 | 1 |  |
| 21 | 暗装配电箱 | 正泰 | 200\*800\*150 | 个 | 1 |  |
| 22 | 暗装三孔插座 | 公牛 | 16A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 23 | 暗装三联开关 | 公牛 | 10A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 24 | 暗装双联开关 | 公牛 | 10A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 25 | 暗装五孔插座 | 公牛 | 10A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 26 | 包塑金属软管 | / | φ20 | 米 | 1 |  |
| 27 | 包塑金属软管 | / | φ25 | 米 | 1 |  |
| 28 | 包塑金属软管 | / | φ32 | 米 | 1 |  |
| 29 | 包塑金属软管 | / | φ50 | 米 | 1 |  |
| 30 | 不锈钢地面线槽 | / | 50mm | 米 | 1 |  |
| 31 | 不锈钢桥架 | / | 100\*50\*0.8 | 米 | 1 |  |
| 32 | 不锈钢桥架 | / | 200\*100\*1.2 | 米 | 1 |  |
| 33 | 不锈钢桥架 | / | 100\*50\*1.0 | 米 | 1 |  |
| 34 | 插座防水盒 | 正泰 | 86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 35 | 电伴热带 | 绿灯行 | 阻燃型8mm | 米 | 1 |  |
| 36 | 电伴热带 | 绿灯行 | 阻燃型10mm | 米 | 1 |  |
| 37 | 电伴热带 | 绿灯行 | 阻燃型12mm | 米 | 1 |  |
| 38 | 吊风扇 | 钻石牌 | FC-7048 | 台 | 1 |  |
| 39 | 吊风扇 | 钻石牌 | FC-7056 | 台 | 1 |  |
| 40 | 防爆灯支架 | / | 1.2m/单管/铝 | 组 | 1 |  |
| 41 | 防爆灯支架 | / | 1.2m/双管/铝 | 组 | 1 |  |
| 42 | 防眩射灯 | 欧普 | 开孔7cm/8W | 个 | 1 |  |
| 43 | 防眩射灯 | 欧普 | 开孔14cm/12W | 个 | 1 |  |
| 44 | 风扇调速开关 | 钻石牌 | 三档调速 | 个 | 1 |  |
| 45 | 感应照明开关 | 德力西 | 86型/100W/声光控 | 个 | 1 |  |
| 46 | 感应照明开关 | 德力西 | 86型/100W/红外 | 个 | 1 |  |
| 47 | 换气扇 | 正禾 | 8寸 | 个 | 1 |  |
| 48 | 换气扇 | 正禾 | 10寸 | 个 | 1 |  |
| 49 | 换气扇 | 正禾 | 16寸 | 个 | 1 |  |
| 50 | 换气扇 | 正禾 | 14寸 | 台 | 1 |  |
| 51 | 换气扇 | 正禾 | 12寸 | 台 | 1 |  |
| 52 | 空气开关 | 德力西 | 2P/32A | 个 | 1 |  |
| 53 | 空气开关 | 德力西 | 3P/10A | 个 | 1 |  |
| 54 | 空气开关 | 德力西 | 3P/16A | 个 | 1 |  |
| 55 | 空气开关 | 德力西 | 3P/20A | 个 | 1 |  |
| 56 | 空气开关 | 德力西 | 3P/32A | 个 | 1 |  |
| 57 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 1P+N/10A | 个 | 1 |  |
| 58 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 1P+N/16A | 个 | 1 |  |
| 59 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 1P+N/20A | 个 | 1 |  |
| 60 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 1P+N/32A | 个 | 1 |  |
| 61 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 2P/10A | 个 | 1 |  |
| 62 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 2P/16A | 个 | 1 |  |
| 63 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 2P/20A | 个 | 1 |  |
| 64 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 2P/32A | 个 | 1 |  |
| 65 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 2P/63A | 个 | 1 |  |
| 66 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 3P/10A | 个 | 1 |  |
| 67 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 3P/16A | 个 | 1 |  |
| 68 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 3P/20A | 个 | 1 |  |
| 69 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 3P/32A | 个 | 1 |  |
| 70 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 3P/63A | 个 | 1 |  |
| 71 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 3P+N/63A | 个 | 1 |  |
| 72 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 3P+N/100A | 个 | 1 |  |
| 73 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 4P/63A | 个 | 1 |  |
| 74 | 空气开关（带漏保） | 德力西 | 4P/100A | 个 | 1 |  |
| 75 | 明装单开关 | 公牛 | 10A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 76 | 明装配电箱 | 正泰 | 200\*200\*200 | 个 | 1 |  |
| 77 | 明装配电箱 | 正泰 | 200\*600\*200 | 个 | 1 |  |
| 78 | 明装配电箱 | 正泰 | 400\*800\*200 | 个 | 1 |  |
| 79 | 明装三孔插座 | 公牛 | 16A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 80 | 明装三联开关 | 公牛 | 10A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 81 | 明装双联开关 | 公牛 | 10A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 82 | 明装五孔插座 | 公牛 | 10A/86型/PVC | 个 | 1 |  |
| 83 | 喷塑桥架 | / | 200\*100\*1.2 | 米 | 1 |  |
| 84 | 双芯护套线 | 绿灯行 | 2.5mm² | 米 | 1 |  |
| 85 | 铜塑线 | 绿灯行 | BV1.5mm² | 米 | 1 |  |
| 86 | 铜塑线 | 绿灯行 | BV2.5mm² | 米 | 1 |  |
| 87 | 铜塑线 | 绿灯行 | BV4mm² | 米 | 1 |  |
| 88 | 铜塑线 | 绿灯行 | BV6mm² | 米 | 1 |  |
| 89 | 铜塑线 | 绿灯行 | BV10mm² | 米 | 1 |  |
| 90 | 铜塑线 | 绿灯行 | BV16mm² | 米 | 1 |  |
| 91 | 铜塑线 | 绿灯行 | BV35mm² | 米 | 1 |  |
| 92 | 吸顶换气扇 | 绿岛 | 300\*300 | 台 | 1 |  |
| 93 | 轴流风机 | 九州普惠 | EG-2A-2-180W-22 | 个 | 1 |  |
| 94 | 保温岩棉 | 金旗 | 140kg/m³ | m³ | 1 |  |
| 95 | 保温岩棉 | 金旗 | 160kg/m³ | m³ | 1 |  |
| 96 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 东方雨虹 | -20℃/3mm | ㎡ | 1 |  |
| 97 | 橡塑保温板 | 金旗 | 30mm/背胶 | ㎡ | 1 |  |
| 98 | 橡塑保温板 | 金旗 | 50mm/背胶 | ㎡ | 1 |  |
| 99 | 硅橡胶玻璃纤维布 | / | 0.5mm | 米 | 1 |  |
| 100 | 硅橡胶玻璃纤维布 | / | 1.0mm | 米 | 1 |  |
| 101 | 硅橡胶玻璃纤维布 | / | 3.0mm | 米 | 1 |  |
| 102 | 硅橡胶玻璃丝布防水（三油两布） | 雨虹 | 硅橡胶 | ㎡ | 1 |  |
| 103 | 聚氨酯防水涂料 | 东方雨虹 | SPU102双组分 | kg | 1 |  |
| 104 | 铝箔胶带 | / | 宽20mm/厚0.05mm | ㎡ | 1 |  |
| 105 | 草酸清洗剂 | / | 复合型 | kg | 1 |  |
| 106 | 道路修补剂 | 特固 | 25kg | 袋 | 1 |  |
| 107 | 涤纶窗帘 | 申刚 | 加厚遮光 | ㎡ | 1 |  |
| 108 | 电池 | 南孚 | 5号 | 节 | 1 |  |
| 109 | 堵漏王 | / | 速凝型/1kg/袋 | 袋 | 1 |  |
| 110 | 发泡胶 | 苹果 | 900g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 111 | 防锈漆 | 乐化 | 各色 | kg | 1 |  |
| 112 | 面漆 | 乐化 | 各色 | kg | 1 |  |
| 113 | 稀料 | / | / | kg | 1 |  |
| 114 | 焊条 | 金桥 | J422 | kg | 1 |  |
| 115 | 钢结构檩托板 | / | 200\*200\*14 | 个 | 1 |  |
| 116 | 结构胶 | 道康宁 | 各色/590ml | 支 | 1 |  |
| 117 | 快粘粉 | 欧堡居 | 2.5kg/袋 | 袋 | 1 |  |
| 118 | 玻璃胶 | 帝彩 | 300ml | 支 | 1 |  |
| 119 | 瓷砖胶 | 苏捷 | 140ml | 支 | 1 |  |
| 120 | 中性硅酮密封胶 | 好巴适 | 300ml | 支 | 1 |  |
| 121 | 钢结构地脚螺栓 | / | 长度800mm/1钢筋3螺母 | 套 | 1 |  |
| 122 | 腻子粉 | 多乐士 | 高强超白/20kg | 袋 | 1 |  |
| 123 | 乳胶漆 | 立邦 | 内墙/净味 | L | 1 |  |
| 124 | 乳胶漆 | 立邦 | 外墙 | L | 1 |  |
| 125 | 油漆 | 齐鲁油漆 | 永固醇酸漆 | kg | 1 |  |
| 126 | 钢钉 | 固万基 | SZ775-圆钉 | kg | 1 |  |
| 127 | 生料带 | 亿美生料 | 14mm\*12m | 盘 | 1 |  |
| 128 | 电气绝缘胶带 | 常得 | PVC/18mm\*10m | 盘 | 1 |  |
| 129 | 高压橡胶自粘带 | 电老虎 | 0.8mm\*23mm\*5m | 盘 | 1 |  |
| 130 | 双面泡沫胶 | 顺兴旺 | 2mm\*10mm\*10m | 盘 | 1 |  |
| 131 | 膨胀螺栓 | 固万基 | 8mm\*100mm/配彩锌钉 | 套 | 1 |  |
| 132 | 道路划线漆 | 漆世界 | 20kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 133 | 自喷漆 | 漆世界 | 各色/450ml | 瓶 | 1 |  |
| 134 | 哥俩好AB胶 | 卫力固 | 80g | 套 | 1 |  |
| 135 | 墙面修补膏 | 磁面 | 1.9kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 136 | 角钢 | 莱钢 | Q235 | kg | 1 |  |
| 137 | 方管 | 莱钢 | Q235 | kg | 1 |  |
| 138 | 槽钢 | 莱钢 | Q235 | kg | 1 |  |
| 139 | H型钢 | 莱钢 | Q235 | kg | 1 |  |
| 140 | 扁钢 | 莱钢 | Q235 | kg | 1 |  |
| 141 | 钢板 | 莱钢 | 1.5mm-3mm | kg | 1 |  |
| 142 | 钢板 | 莱钢 | 3.2mm-20mm | kg | 1 |  |
| 143 | 花纹钢板 | 莱钢 | 2.5mm-8mm | kg | 1 |  |
| 144 | 彩钢板 | 铭广 | 0.8mm/单层 | ㎡ | 1 |  |
| 145 | 压型彩钢板 | 铭广 | 0.3mm | ㎡ | 1 |  |
| 146 | 压型彩钢板 | 铭广 | 0.4mm | ㎡ | 1 |  |
| 147 | 自动冲水感应器 | 洁冠 | DN20/铜芯/上进水 | 套 | 1 |  |
| 148 | 自动冲水感应器 | 洁冠 | DN16/铜芯/上进水 | 套 | 1 |  |
| 149 | 延时阀弯头 | 星丰 | DN32/铜 | 套 | 1 |  |
| 150 | 延时阀 | 洁冠 | DN15/手按式 | 个 | 1 |  |
| 151 | 延时阀 | 洁冠 | DN20/手按式 | 个 | 1 |  |
| 152 | 延时阀 | 洁冠 | DN32/脚踏式/中体 | 套 | 1 |  |
| 153 | 小便器 | / | 挂式 | 套 | 1 |  |
| 154 | 小便器 | / | 立地式 | 套 | 1 |  |
| 155 | 下水管返水弯 | 东方 | DN32 | 套 | 1 |  |
| 156 | 下水管 | 九牧王 | DN32/PVC/反水弯 | 套 | 1 |  |
| 157 | 下水管 | 东方 | DN32/不锈钢/1m长 | 根 | 1 |  |
| 158 | 涡轮法兰蝶阀 | / | DN200 | 个 | 1 |  |
| 159 | 涡轮法兰蝶阀 | / | DN150 | 个 | 1 |  |
| 160 | 涡轮对夹蝶阀 | / | DN200 | 个 | 1 |  |
| 161 | 涡轮对夹蝶阀 | / | DN150 | 个 | 1 |  |
| 162 | 卫生间专用隔断 | 顺壵 | 12mm厚/PVC发泡板 | ㎡ | 1 |  |
| 163 | 卫生间专用隔断 | 顺壵 | 12mm厚/抗倍特板 | ㎡ | 1 |  |
| 164 | 卫生间专用隔断 | 顺壵 | 12mm厚/铝合金 | ㎡ | 1 |  |
| 165 | 卫生间石英台面 | 顺垚 | 15mm厚 | ㎡ | 1 |  |
| 166 | 卫生间石英石台面 | 顺垚 | 20mm厚 | ㎡ | 1 |  |
| 167 | 卫生间隔断合页 | 顺垚 | 83\*73/PVC | 个 | 1 |  |
| 168 | 卫生间隔断合页 | 顺垚 | 80\*40/PVC | 付 | 1 |  |
| 169 | 卫生间隔断合页 | 顺垚 | 78\*71/不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 170 | 卫生间大理石台面 | / | 20mm厚 | ㎡ | 1 |  |
| 171 | 拖布池 | 白特 | 40\*50/带足/陶瓷 | 套 | 1 |  |
| 172 | 水龙头 | 兰花 | DN15/不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 173 | 水龙头 | 兰花 | DN20/不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 174 | 落水管 | 迈丰 | DN160\*3.2 | 米 | 1 |  |
| 175 | 进水软管 | 埃美柯 | DN15/单0.5m/不锈钢 | 件 | 1 |  |
| 176 | 进水软管 | 埃美柯 | DN15/单0.8m/不锈钢 | 件 | 1 |  |
| 177 | 角阀 | 九牧 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 178 | 角阀 | 九牧 | DN20 | 件 | 1 |  |
| 179 | 高弯水龙头 | 兰花 | DN20/不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 180 | 进水软管 | 埃美柯 | DN20/单0.8m/不锈钢 | 根 | 1 |  |
| 181 | 高弯水龙头 | 兰花 | DN15/不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 182 | 感应延时冲水阀 | 精创 | JC-8100 | 套 | 1 |  |
| 183 | 蹲便器水箱 | 九牧王 | ABS材质/挂式/双档节能5/7升 | 套 | 1 |  |
| 184 | 蹲便器 | 九牧王 | 带返水弯 | 套 | 1 |  |
| 185 | 蹲便器 | 九牧王 | 不带返水弯 | 套 | 1 |  |
| 186 | 蹲便器 | 白特 | 480\*690 | 套 | 1 |  |
| 187 | 地漏 | 潜水艇 | 80\*80/不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 188 | 地漏 | 潜水艇 | 100\*100/不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 189 | 厕所隔断门把手锁 | / | 不锈钢 | 件 | 1 |  |
| 190 | 厕所隔断门把手锁 | / | 塑料 | 件 | 1 |  |
| 191 | 厕所冲水水箱 | / | 600\*400\*400/PVC外箱/含冲水阀 | 套 | 1 |  |
| 192 | PVC雨水管 | 联塑 | DN75\*2.3 | 米 | 1 |  |
| 193 | PVC雨水管 | 联塑 | DN50\*2.0 | 米 | 1 |  |
| 194 | PVC下水管 | 联塑 | DN110\*3.2 | 米 | 1 |  |
| 195 | PVC雨水管 | 联塑 | DN150\*3.5 | 米 | 1 |  |
| 196 | PVC下水管 | 联塑 | DN160 | 米 | 1 |  |
| 197 | PVC下水管 | 联塑 | DN75 | 米 | 1 |  |
| 198 | PVC下水管 | 联塑 | DN50 | 米 | 1 |  |
| 199 | PVC下水管 | 联塑 | DN75 | 米 | 1 |  |
| 200 | PVC下水管 | 鑫华信 | DN160 | 米 | 1 |  |
| 201 | PVC弯头 | 迈丰 | DN160\*45度 | 个 | 1 |  |
| 202 | PVC弯头 | 联塑 | DN110 | 个 | 1 |  |
| 203 | PVC弯头 | 联塑 | DN75 | 个 | 1 |  |
| 204 | PVC弯头 | 联塑 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 205 | PVC弯头 | 鑫华信 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 206 | PVC弯头 | 联塑 | DN110 | 个 | 1 |  |
| 207 | PVC伸缩节 | 联塑 | DN110 | 个 | 1 |  |
| 208 | PVC伸缩节 | 联塑 | DN160 | 个 | 1 |  |
| 209 | PVC三通 | 联塑 | DN160 | 个 | 1 |  |
| 210 | PVC三通 | 联塑 | DN110 | 个 | 1 |  |
| 211 | PVC三通 | 联塑 | DN75 | 个 | 1 |  |
| 212 | PVC三通 | 联塑 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 213 | PVC排水管 | 山才 | DN50 | 米 | 1 |  |
| 214 | PVC排水管 | 山才 | DN80 | 米 | 1 |  |
| 215 | PVC排水管 | 山才 | DN100 | 米 | 1 |  |
| 216 | PVC排水管 | 山才 | DN110 | 米 | 1 |  |
| 217 | PVC检查口 | 联塑 | DN110 | 个 | 1 |  |
| 218 | PVC管接 | 联塑 | DN160 | 个 | 1 |  |
| 219 | PVC管接 | 联塑 | DN110 | 个 | 1 |  |
| 220 | PVC管接 | 联塑 | DN75 | 个 | 1 |  |
| 221 | PVC管接 | 联塑 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 222 | PVC管 | 联塑 | DN110 | 米 | 1 |  |
| 223 | PVC管 | 联塑 | DN65 | 米 | 1 |  |
| 224 | PVC管 | 联塑 | DN50 | 米 | 1 |  |
| 225 | PVC管 | 联塑 | DN40 | 米 | 1 |  |
| 226 | PVC管 | 联塑 | DN32 | 米 | 1 |  |
| 227 | PVC管 | 联塑 | DN25 | 米 | 1 |  |
| 228 | PVC管 | 联塑 | DN20 | 米 | 1 |  |
| 229 | PVC补芯 | 联塑 | DN50\*40 | 个 | 1 |  |
| 230 | PVC变径 | 联塑 | DN75\*50 | 个 | 1 |  |
| 231 | PVC变径 | 联塑 | DN200\*160 | 个 | 1 |  |
| 232 | PPR弯头 | 联塑 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 233 | PPR弯头 | 联塑 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 234 | PPR弯头 | 联塑 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 235 | PPR弯头 | 联塑 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 236 | PPR丝接球阀 | / | DN25/铜 | 个 | 1 |  |
| 237 | PPR丝接球阀 | / | DN32/铜 | 个 | 1 |  |
| 238 | PPR丝接球阀 | / | DN40/铜 | 个 | 1 |  |
| 239 | PPR丝接球阀 | / | DN50/铜 | 个 | 1 |  |
| 240 | PPR三通 | 联塑 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 241 | PPR三通 | 联塑 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 242 | PPR三通 | 联塑 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 243 | PPR三通 | 联塑 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 244 | PPR球阀 | / | DN25/铜/两端活接 | 个 | 1 |  |
| 245 | PPR球阀 | / | DN32/铜/两端活接 | 个 | 1 |  |
| 246 | PPR球阀 | / | DN40/铜/两端活接 | 个 | 1 |  |
| 247 | PPR球阀 | / | DN50/铜/两端活接 | 个 | 1 |  |
| 248 | PPR球阀 | 联塑 | DN50\*16 | 套 | 1 |  |
| 249 | PPR球阀 | 联塑 | DN32\*16 | 套 | 1 |  |
| 250 | PPR球阀 | 联塑 | DN25\*16 | 套 | 1 |  |
| 251 | PPR球阀 | 联塑 | DN20\*16 | 套 | 1 |  |
| 252 | PPR内丝直接 | 联塑 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 253 | PPR内丝弯头 | 联塑 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 254 | PPR内丝弯头 | 联塑 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 255 | PPR内丝三通 | 联塑 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 256 | PPR内丝三通 | 联塑 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 257 | PPR活结 | 联塑 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 258 | PPR活结 | 联塑 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 259 | PPR活结 | 联塑 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 260 | PPR活结 | 联塑 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 261 | PPR管接 | 联塑 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 262 | PPR管接 | 联塑 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 263 | PPR管接 | 联塑 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 264 | PPR管接 | 联塑 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 265 | PPR管 | 联塑 | DN20\*16 | 米 | 1 |  |
| 266 | PPR管 | 联塑 | DN25\*16 | 米 | 1 |  |
| 267 | PPR管 | 联塑 | DN32\*16 | 米 | 1 |  |
| 268 | PPR管 | 联塑 | DN40\*16 | 米 | 1 |  |
| 269 | PPR管 | 联塑 | DN50\*16 | 米 | 1 |  |
| 270 | PPR管 | 联塑 | DN15\*16 | 米 | 1 |  |
| 271 | PE直接 | 联塑 | DN110\*16 | 个 | 1 |  |
| 272 | PE三通 | 联塑 | DN200\*110 | 个 | 1 |  |
| 273 | PE抢修节 | / | DN200\*16 | 个 | 1 |  |
| 274 | PE抢修节 | / | DN160\*16 | 个 | 1 |  |
| 275 | PE抢修节 | / | DN110\*16 | 个 | 1 |  |
| 276 | PE抢修节 | / | DN75\*16 | 个 | 1 |  |
| 277 | PE抢修节 | / | DN63\*16 | 个 | 1 |  |
| 278 | PE抢修节 | / | DN50\*16 | 个 | 1 |  |
| 279 | PE抢修节 | / | DN40\*16 | 个 | 1 |  |
| 280 | PE抢修节 | / | DN20\*16 | 个 | 1 |  |
| 281 | PE管 | 联塑 | DN32\*16 | 米 | 1 |  |
| 282 | PE管 | 联塑 | DN40\*16 | 米 | 1 |  |
| 283 | PE管 | 联塑 | DN300\*16 | 米 | 1 |  |
| 284 | PE管 | 联塑 | DN400\*16 | 米 | 1 |  |
| 285 | PE管 | 联塑 | DN200\*16 | 米 | 1 |  |
| 286 | PE管 | 联塑 | DN160\*16 | 米 | 1 |  |
| 287 | PE管 | 联塑 | DN110\*16 | 米 | 1 |  |
| 288 | 碳钢暖气片 | / | 600mm/20柱/1.5mm厚 | 组 | 1 |  |
| 289 | 碳钢暖气片 | / | 700mm/20柱/1.5mm厚 | 组 | 1 |  |
| 290 | 喷塑暖气片 | / | 670\*100\*60 | 组 | 1 |  |
| 291 | 喷塑暖气片 | / | 750\*100\*60 | 组 | 1 |  |
| 292 | 自动放气阀 | / | DN15 | 个 | 1 |  |
| 293 | 自动放气阀 | / | DN20 | 个 | 1 |  |
| 294 | 暖气罩 | 三星 | 1500\*600 | 件 | 1 |  |
| 295 | 挖掘机租赁 | 小松 | 75型 | 台班 | 1 |  |
| 296 | 挖掘机租赁 | 小松 | 150型 | 台班 | 1 |  |
| 297 | 挖掘机租赁 | 小松 | 350型 | 台班 | 1 |  |
| 298 | 升降平台租赁 | 博利 | 8m | 台班 | 1 |  |
| 299 | 升降平台租赁 | 博利 | 12m | 台班 | 1 |  |
| 300 | 脚手架租赁 | / | 脚手架 | 日组 | 1 |  |
| 301 | 吊车租赁 | 徐工 | 16T | 台班 | 1 |  |
| 302 | 吊车租赁 | 徐工 | 10T | 台班 | 1 |  |
| 303 | 吊车租赁 | 徐工 | 25T | 台班 | 1 |  |
| 304 | 吊车租赁 | 徐工 | 8T | 台班 | 1 |  |
| 305 | 板门合页 | 出极 | 1.0mm/不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 306 | 窗帘 | / | 亚麻 | ㎡ | 1 |  |
| 307 | 窗帘 | / | PU | ㎡ | 1 |  |
| 308 | 办公室门球锁 | / | 不锈钢5831 | 把 | 1 |  |
| 309 | 办公室门锁芯 | 宝安 | 850 | 把 | 1 |  |
| 310 | 保温棉帘 | 美宜天然 | 牛津布 | ㎡ | 1 |  |
| 311 | 闭门器 | 皇冠 | 1683W/D/铸铝 | 套 | 1 |  |
| 312 | 玻璃 | 管泽 | 5mm厚 | ㎡ | 1 |  |
| 313 | 玻璃 | 管泽 | 普通4mm厚 | ㎡ | 1 |  |
| 314 | 玻璃 | 管泽 | 钢化12mm厚 | ㎡ | 1 |  |
| 315 | 玻璃 | 管泽 | 7mm厚 | ㎡ | 1 |  |
| 316 | 玻璃门 | / | 12mm钢化玻璃 | ㎡ | 1 |  |
| 317 | 玻璃膜 | / | PET基材复合/太阳膜 | ㎡ | 1 |  |
| 318 | 不锈钢把手 | / | 60cm/玻璃门 | 把 | 1 |  |
| 319 | 不锈钢包门套 | 亚太 | 1.0mm | ㎡ | 1 |  |
| 320 | 不锈钢窗护网 | 锐丰 | 304/80\*80/304不锈钢 | ㎡ | 1 |  |
| 321 | 不锈钢拉手 | 维业 | XF118/玻璃门孔距600/304不锈钢 | 件 | 1 |  |
| 322 | 不锈钢球阀 | 大漠山 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 323 | 厕所隔断板 | / | 防水空心PVC板 | ㎡ | 1 |  |
| 324 | 窗户玻璃膜 | / | 2mm | ㎡ | 1 |  |
| 325 | 窗纱 | / | 18目/聚酯纤维 | ㎡ | 1 |  |
| 326 | 窗纱 | / | 20目/聚酯纤维 | ㎡ | 1 |  |
| 327 | 窗纱 | / | 32目/聚酯纤维 | ㎡ | 1 |  |
| 328 | 道闸起落杆 | 达美 | 6000-100-50 | 米 | 1 |  |
| 329 | 涤纶窗帘 | / | 2mm/含配件 | ㎡ | 1 |  |
| 330 | 地弹簧 | 皇冠 | GMT322 | 套 | 1 |  |
| 331 | 地弹簧 | 皇冠 | GMT818 | 套 | 1 |  |
| 332 | 地弹簧 | 皇冠 | GMT222 | 套 | 1 |  |
| 333 | 断桥铝窗 | 南山 | 65型材 | ㎡ | 1 |  |
| 334 | 断桥铝门 | 皇冠 | 595/凤铝双层中空钢化玻璃 | ㎡ | 1 |  |
| 335 | 防盗门锁 | 安和 | 850-50sN | 把 | 1 |  |
| 336 | 防盗门锁 | / | 24\*240锁体 | 把 | 1 |  |
| 337 | 防火门 | 宗氏 | 甲级防火 | ㎡ | 1 |  |
| 338 | 防火锁 | 帝火 | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 339 | 钢化玻璃 | 耀华 | 8mm | ㎡ | 1 |  |
| 340 | 钢化玻璃 | 耀华 | 12mm | ㎡ | 1 |  |
| 341 | 钢化玻璃门 | 伟昌 | 750断桥铝/带密封条/不锈钢边框 | ㎡ | 1 |  |
| 342 | 钢制防盗门 | 益德 | 1.5-2.5-0.75 | ㎡ | 1 |  |
| 343 | 钢制防火门 | / | 甲级 | ㎡ | 1 |  |
| 344 | 钢制防火门 | / | 乙级 | ㎡ | 1 |  |
| 345 | 钢制门 | / | 钢制 | ㎡ | 1 |  |
| 346 | 挂衣钩 | / | 黑色/尼龙 | 个 | 1 |  |
| 347 | 角码 | / | 黑色/尼龙 | 个 | 1 |  |
| 348 | 拉手 | / | 黑色/尼龙 | 个 | 1 |  |
| 349 | 门窗开关 | / | 不锈钢 | 把 | 1 |  |
| 350 | 门扇插销 | / | 500mm | 套 | 1 |  |
| 351 | 门扇地轮 | / | 直径100mm | 套 | 1 |  |
| 352 | 棉帘 | / | 带透明窗口/牛津布面 | ㎡ | 1 |  |
| 353 | 木门 | / | 实木 | ㎡ | 1 |  |
| 354 | 木门执手锁 | / | 700/C250/含座 | 把 | 1 |  |
| 355 | 普通玻璃 | 冠泽 | 5mm | ㎡ | 1 |  |
| 356 | 普通玻璃 | 耀华 | 4mm | ㎡ | 1 |  |
| 357 | 软帘 | / | 35mm/3.0厚 | 米 | 1 |  |
| 358 | 三舌锁 | 三环 | 117型 | 把 | 1 |  |
| 359 | 纱窗 | / | 塑钢窗 | ㎡ | 1 |  |
| 360 | 纱窗 | / | 断桥铝窗 | ㎡ | 1 |  |
| 361 | 双层钢化夹胶玻璃 | 耀华 | 8mm+8mm | ㎡ | 1 |  |
| 362 | 双层中空玻璃塑钢窗 | 冠泽 | 595 | ㎡ | 1 |  |
| 363 | 水晶门帘 | / | 2mm | ㎡ | 1 |  |
| 364 | 塑钢窗 | 海螺型材 | 75型材 | ㎡ | 1 |  |
| 365 | 塑钢窗 | 鲁宏 | 70系列/PVC | ㎡ | 1 |  |
| 366 | 塑钢窗密封条 | / | 10mm | 米 | 1 |  |
| 367 | 塑钢合页 | 顶谷 | 50mm/不锈钢 | 件 | 1 |  |
| 368 | 塑钢门 | 济南 | 75型材 | ㎡ | 1 |  |
| 369 | 塑钢门 | 鲁宏 | 70系列/PVC | ㎡ | 1 |  |
| 370 | 塑钢门 | 亚虎 | 750 | ㎡ | 1 |  |
| 371 | 塑钢门 | 海螺型材 | 塑钢 | ㎡ | 1 |  |
| 372 | 塑钢门锁 | 亚虎 | 750 | 套 | 1 |  |
| 373 | 塑钢门锁 | 优利特 | 8525型 | 把 | 1 |  |
| 374 | 塑料软帘 | / | PVC | ㎡ | 1 |  |
| 375 | 推拉窗窗扇滑轮 | / | 80 | 个 | 1 |  |
| 376 | 推拉窗窗扇滑轮 | / | 88 | 个 | 1 |  |
| 377 | 推拉窗窗扇滑轮 | / | 0.5mm | 个 | 1 |  |
| 378 | 液压缓冲闭门器 | 箭博 | A061C | 套 | 1 |  |
| 379 | 有机玻璃 | 耀华 | 3mm | ㎡ | 1 |  |
| 380 | 有机玻璃 | 瑞嘉 | 8mm | ㎡ | 1 |  |
| 381 | 月牙锁 | 迪赞 | 50mm/锌合金 | 套 | 1 |  |
| 382 | 支撑脚 | / | 黑色/尼龙/100mm | 个 | 1 |  |
| 383 | 执手锁 | 凯索 | 2311 | 把 | 1 |  |
| 384 | 执手锁 | / | 不锈钢605 | 把 | 1 |  |
| 385 | 执手锁锁体 | 玥玛 | 700/D400/含座 | 个 | 1 |  |
| 386 | 执手锁锁心 | 玥玛 | 大锁体/钢制镀锌 | 个 | 1 |  |
| 387 | 执手锁锁心 | 玥玛 | 小锁体/钢制镀锌 | 个 | 1 |  |
| 388 | 专用门锁 | 玥玛 | JB-022D/玻璃门 | 把 | 1 |  |
| 389 | 橡胶压条 | / | 10\*10mm | 米 | 1 |  |
| 390 | 网状护栏 | / | 55\*55/浸塑 | ㎡ | 1 |  |
| 391 | 埋地U型防撞栏 | 河北华歧 | DN50 | 米 | 1 |  |
| 392 | 埋地防撞柱 | 河北华歧 | DN165/高度80-90cm | 根 | 1 |  |
| 393 | 埋地防撞柱 | 河北华歧 | DN114/高度80-90cm | 根 | 1 |  |
| 394 | 网状护栏 | 河北东策 | 80\*80/含漆 | ㎡ | 1 |  |
| 395 | 钢管型护栏 | 河北华歧 | DN32/含漆 | ㎡ | 1 |  |
| 396 | 道路减速带 | 富邦 | 750\*300\*5 | 米 | 1 |  |
| 397 | 道路广角镜 | 联兴 | 800\*60 | 个 | 1 |  |
| 398 | 道路弹力柱 | 富邦 | 75\*800 | 根 | 1 |  |
| 399 | 道路标识牌 | 铂崛 | 600/铝制 | 个 | 1 |  |
| 400 | 广角镜 | 联兴 | 800\*60/含支腿 | 个 | 1 |  |
| 401 | 铁制围栏护网 | / | 80\*80/2m高 | ㎡ | 1 |  |
| 402 | 防护有机玻璃 | 瑞嘉 | 8mm | ㎡ | 1 |  |
| 403 | 管状护栏 | 锐丰 | 80\*80/304不锈钢 | ㎡ | 1 |  |
| 404 | 人工费 | / | 修缮工程建筑 | 工日 | 1 |  |
| 405 | 人工费 | / | 修缮工程安装 | 工日 | 1 |  |
| 406 | 人工费 | / | 建筑工程 | 工日 | 1 |  |
| 407 | 人工费 | / | 装饰工程 | 工日 | 1 |  |
| 408 | 人工费 | / | 安装工程 | 工日 | 1 |  |
| 409 | 人工费 | / | 市政工程 | 工日 | 1 |  |
| 410 | 人工费 | / | 零星用工 | 工日 | 1 |  |
| 411 | 植草砖 | / | 400\*200\*75 | ㎡ | 1 |  |
| 412 | 蒸压粉煤灰砌块砖 | / | 600\*200\*240 | m³ | 1 |  |
| 413 | 岩棉板 | / | 75mm | ㎡ | 1 |  |
| 414 | 水泥预制板 | 大千于制 | 80厚 | ㎡ | 1 |  |
| 415 | 水泥花砖 | / | 200\*100\*50 | ㎡ | 1 |  |
| 416 | 水泥花砖 | 大千于制 | 300\*300 | ㎡ | 1 |  |
| 417 | 水泥地面固化剂 | 三乐 | 1代 | ㎡ | 1 |  |
| 418 | 水泥 | 华明 | 42.5MPa | kg | 1 |  |
| 419 | 石子 | / | 粒径＜40mm | m³ | 1 |  |
| 420 | 石灰 | / | / | kg | 1 |  |
| 421 | 生石灰 | / | 0.129861111 | m³ | 1 |  |
| 422 | 烧结普通砖 | / | 240\*115\*53 | 块 | 1 |  |
| 423 | 商品砼 | 路捷 | C20 | m³ | 1 |  |
| 424 | 商品砼 | / | C25 | m³ | 1 |  |
| 425 | 商品砼 | / | C30 | m³ | 1 |  |
| 426 | 商品砼 | / | C15 | m³ | 1 |  |
| 427 | 全瓷墙面砖 | 马可波罗 | 300\*600 | ㎡ | 1 |  |
| 428 | 全瓷地面砖 | 马可波罗 | 300\*300 | ㎡ | 1 |  |
| 429 | 全瓷地面砖 | 马可波罗 | 600\*600 | ㎡ | 1 |  |
| 430 | 全瓷地面砖 | 马可波罗 | 800\*800 | ㎡ | 1 |  |
| 431 | 轻钢龙骨石膏板 | 龙美顺 | 75 | ㎡ | 1 |  |
| 432 | 内墙砖 | 佛山福匠 | 300\*450 | ㎡ | 1 |  |
| 433 | 木模板 | 德林 | 12mm/竹胶板 | ㎡ | 1 |  |
| 434 | 毛石 | / | 厚度大于150mm | m³ | 1 |  |
| 435 | 路沿石 | / | 100\*30\*15cm/花岗岩 | 块 | 1 |  |
| 436 | 路缘石 | / | 70\*45\*20cm | 块 | 1 |  |
| 437 | 沥青 | 大路工程 | AC-9.5mm | kg | 1 |  |
| 438 | 快干水泥 | / | 55MPa | kg | 1 |  |
| 439 | 抗渗混凝土 | / | C30P6 | m³ | 1 |  |
| 440 | 加气混凝土砌块砖 | / | 600\*300\*200 | m³ | 1 |  |
| 441 | 混凝土预制板 | / | 8cm | m³ | 1 |  |
| 442 | 混凝土预制板 | / | 10cm | m³ | 1 |  |
| 443 | 混凝土预制板 | / | 12cm | m³ | 1 |  |
| 444 | 路沿石 | / | 50\*20\*8cm/混凝土 | 块 | 1 |  |
| 445 | 黄沙 | / | 水洗沙 | m³ | 1 |  |
| 446 | 路沿石 | / | 100\*20\*10cm/花岗岩 | 块 | 1 |  |
| 447 | 硅酸盐水泥 | 山水 | 32.5Mpa | kg | 1 |  |
| 448 | 硅酸盐水泥 | 山水 | 42.5Mpa | kg | 1 |  |
| 449 | 灌浆料 | / | P.042.5/高强无收缩 | kg | 1 |  |
| 450 | 大理石板 | / | 3mm | ㎡ | 1 |  |
| 451 | 采光带 | 建泽 | 760\*1.00/单层 | 米 | 1 |  |
| 452 | 采光板 | / | 1.2mm/透明玻璃纤维树脂瓦 | ㎡ | 1 |  |
| 453 | 3:7灰土 | / | / | m³ | 1 |  |
| 454 | 主龙骨 | 天津 | QC75 | 米 | 1 |  |
| 455 | 阳光板 | / | 10mm | ㎡ | 1 |  |
| 456 | 细木工板+铝塑板 | 吉家 | 2.44\*1.26 | ㎡ | 1 |  |
| 457 | 细木工板 | 莫干山 | 5mm | ㎡ | 1 |  |
| 458 | 外墙长条瓷砖 | 卓鸿 | 400\*200/重汽绿 | ㎡ | 1 |  |
| 459 | 塑胶地板 | 盛仕 | S8301 | ㎡ | 1 |  |
| 460 | 石膏板吊顶 | 泰山 | 1m\*2m/含辅材、骨架 | ㎡ | 1 |  |
| 461 | 石膏板 | / | 厚度12mm | ㎡ | 1 |  |
| 462 | 生态木装饰板 | 青岛博为 | 15mm | ㎡ | 1 |  |
| 463 | 全瓷地面砖 | 卓鸿 | 400\*200 | ㎡ | 1 |  |
| 464 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 龙美顺 | 75 | ㎡ | 1 |  |
| 465 | 轻钢龙骨 | 天津 | QC75 | 米 | 1 |  |
| 466 | 墙面瓷砖 | / | 200\*350 | ㎡ | 1 |  |
| 467 | 欧松板 | 莫干山 | 12厚 | ㎡ | 1 |  |
| 468 | 腻子 | / | N型防水 | kg | 1 |  |
| 469 | 木地板铜条 | / | 宽5mm | 米 | 1 |  |
| 470 | 木地板踢脚线 | 吉象 | 8-10cm | 米 | 1 |  |
| 471 | 铝塑板 | 济南 | 1220\*2440\*4 | ㎡ | 1 |  |
| 472 | 铝合金压条 | / | 宽30mm | 米 | 1 |  |
| 473 | 铝合金地线槽 | / | 8cm铝合金 | 米 | 1 |  |
| 474 | 矿棉板吊顶 | 北华 | 600\*600/含辅材、骨架 | ㎡ | 1 |  |
| 475 | 矿棉板 | 星牌 | 600\*600 | ㎡ | 1 |  |
| 476 | 集成吊顶板 | 奥普 | 300\*300 | ㎡ | 1 |  |
| 477 | 集成吊顶板 | 奥普 | 600\*600 | ㎡ | 1 |  |
| 478 | 花岗岩板 | 五莲 | 18mm | ㎡ | 1 |  |
| 479 | 隔断支座 | 尼龙 | 12mm | 个 | 1 |  |
| 480 | 复合塑胶地板 | 大巨龙 | 0.3mm | ㎡ | 1 |  |
| 481 | 复合木地板 | 吉象 | 800\*15 | ㎡ | 1 |  |
| 482 | 大理石板 | 烟台五莲 | 400\*600\*40 | ㎡ | 1 |  |
| 483 | 红石板 | 烟台五莲 | 4cm厚/机刨 | ㎡ | 1 |  |
| 484 | 高压吸污车 | / | 8m³ | 车 | 1 |  |
| 485 | 垃圾清运 | 5吨 | / | 车 | 1 |  |
| 486 | 便池疏通 | / | / | 次 | 1 |  |
| 487 | 地漏疏通 | / | / | 次 | 1 |  |
| 488 | 主管道疏通 | 管径300mm | / | 米 | 1 |  |
| 489 | 管道高压冲洗 | 管径300mm | / | 米 | 1 |  |
| 490 | 水泥盖板 | 50cm长10cm厚 | 恒水或同等质量 | 块 | 1 |  |
| 491 | 水泥排水管 | 管径300mm | 恒水或同等质量 | 米 | 1 |  |
| 492 | 水泥井盖 | 板高10外圈高17 | 恒水或同等质量 | 套 | 1 |  |
| 493 | 水泥井盖 | 板高6外圈高11 | 恒水或同等质量 | 套 | 1 |  |
| 494 | 围栏 | 高1.8 | 治宇或同等质量 | 米 | 1 |  |
| 495 | 支架 | 5kg | 强盛金属或同等质量 | 套 | 1 |  |
| 496 | 智能控制柜 | 100（A） | 沧州聚星或同等质量 | 套 | 1 |  |
| 497 | 控制器 | 100A/48V | 拓安达或同等质量 | 个 | 1 |  |
| 498 | 路灯基础 | 0.5\*0.5\*1m | 琼岳化工或同等质量 | 个 | 1 |  |
| 499 | 挖沟布线 | / | / | 米 | 1 |  |
| 500 | 穿管布线 | / | / | 米 | 1 |  |
| 501 | 安装（拆除） | / | / | 个 | 1 |  |
| 502 | 道闸遥控器 | 万能 | 杰力通或同等质量 | 个 | 1 |  |
| 503 | 包厢 | 0.3\*1 | / | 米 | 1 |  |
| 504 | 锁盒 | 10\*8cm | 嘉诚或同等质量 | 个 | 1 |  |
| 505 | 升降按钮 | 10\*4.2cm | 嘉诚或同等质量 | 个 | 1 |  |
| 506 | 手柄 | 143mm | 北通或同等质量 | 个 | 1 |  |
| 507 | 包厢侧板 | 0.3\*0.6\*0.8m | / | 付 | 1 |  |
| 508 | 导向轮 | 10cm | 万森源或同等质量 | 套 | 1 |  |
| 509 | 控制箱（提升门） | 380v-1.5kw | 正宁或同等质量 | 台 | 1 |  |
| 510 | 控制箱（堆积门） | 380v-1.6kw | 正宁或同等质量 | 台 | 1 |  |
| 511 | 滚轴 | 6cm（钢制） | 晟鑫雨或同等质量 | 米 | 1 |  |
| 512 | 抗风筋 | 50型 | 西朗或同等质量 | m | 1 |  |
| 513 | 红外、地磁保护系统 | 主机+金属遥控3+门磁3+红外5 | 东美或同等质量 | 套 | 1 |  |
| 514 | 门帘 | 定做 | 舒帘或同等质量 | ㎡ | 1 |  |
| 515 | 吊扇开关 | 老式 | 长城或同等质量 | 个 | 1 |  |
| 516 | LED灯管 | 1.2米 | 佛山或同等质量 | 根 | 1 |  |
| 517 | LED吸顶灯 | 450mm | 佛山或同等质量 | 台 | 1 |  |
| 518 | LED吸顶灯 | 300mm | 佛山或同等质量 | 台 | 1 |  |
| 519 | 潜水泵 | 380V6kw | 臣源或同等质量 | 台 | 1 |  |
| 520 | 潜水泵 | 380V3kw | 臣源或同等质量 | 台 | 1 |  |
| 521 | 电机 | CJX2 | 台减电机或同等质量 | 台 | 1 |  |
| 522 | 窗帘拉绳 | 美科耀 | 万向水晶拉珠/28直径杆/1.7米绳 | 套 | 1 |  |
| 523 | 水龙头 | 名爵 | 带锁水龙头/户外/黄铜主体/4分/加长拖把池/带钥匙 | 个 | 1 |  |
| 524 | 配电箱盖 | / | WG/18回路 | 个 | 1 |  |
| 525 | 不锈钢门吸 | / | 304拉丝不锈钢/高度93mm | 套 | 1 |  |
| 526 | 大门地插 | / | 300长/合金钢 | 个 | 1 |  |
| 527 | 小便感应器 | 箭牌 | AGY108-3 | 个 | 1 |  |
| 528 | 集成吊顶换气扇 | 美川特 | 400\*400/BPT20-35 | 个 | 1 |  |
| 529 | 铁制围栏护网 | 钇金来 | 2m\*2m | ㎡ | 1 |  |
| 530 | 丙烯酸防水涂料 | 德高 | 执行标准 JC/T864-2008 | kg | 1 |  |
| 531 | 线槽 | / | 100\*50/PVC | 米 | 1 |  |
| 532 | 线管 | / | DN32/PVC | 米 | 1 |  |
| 533 | 防爆灯 | 上海亚明 | 50W/方形 | 个 | 1 |  |
| 534 | 钢化玻璃 | 志翔 | 12mm厚/周边精磨/割异形散热孔 | ㎡ | 1 |  |
| 535 | 电缆 | 起帆 | 3\*6mm² | 米 | 1 |  |
| 536 | 电缆 | 绿灯行 | 3\*2.5mm² | 米 | 1 |  |
| 537 | 防火门把手 | 安恒通 | 加厚304/不锈钢 | 付 | 1 |  |
| 538 | 下水管 | DN32 | DN32/PVC | 米 | 1 |  |
| 539 | 发热管 | 海尔 | 海尔0040401541CA | 套 | 1 |  |
| 540 | 磁力锁吸块 | / | 280kg | 个 | 1 |  |
| 541 | PE承插法兰盘 | / | DN110 | 片 | 1 |  |
| 542 | 路灯灯头 | 灯珠品牌：普瑞、西铁城、欧特朗 | 220V/COB集成芯片光源/配光学玻璃透镜/压铸铝表面静电喷塑/防护等级IP65 /安装管径60mm | 套 | 1 |  |
| 543 | 太阳能光伏板 | 江苏开元、扬州禾普、舜邦 | 100W | 套 | 1 |  |
| 544 | 太阳能蓄电池 | / | 24V/150AH胶体蓄电池/循环寿命（100%DOD）＞2000次/使用温度范围满足-25-60℃/含独立控制器 | 套 | 1 |  |
| 545 | 路灯杆 | / | 喷塑锥型钢杆/高10米/双悬臂长1.5米 | 根 | 1 |  |
| 546 | 浪涌保护器 | 公牛、正泰、德力西 | 40KVA | 件 | 1 |  |
| 547 | 浪涌保护器 | 公牛、正泰、德力西 | 63KVA | 件 | 1 |  |
| 548 | 融雪剂 |  | 50公斤 | 袋 | 1 |  |
| 549 | 除雪铲 |  | 70cm宽,木柄 | 把 | 1 |  |
| 550 | 晾衣绳 |  | 6mm塑包钢丝绳 | 米 | 1 |  |
| 551 | 100A漏电保护器 | 施耐德 | CH120H3P100A | 个 | 1 |  |
| 552 | 无源型拖扣器 | 施耐德 | AC/DC24V-48V | 个 | 1 |  |
| 553 | LED投光灯 | 雷士 | 200W（防水防尘） | 个 | 1 |  |
| 554 | LED投光灯 | 雷士 | 400W（防水防尘） | 个 | 1 |  |
| 555 | LED灯泡 | 飞利浦 | E27/14 50W | 个 | 1 |  |
| 556 | 木地板 |  | 实木复合板 | ㎡ | 1 |  |
| 557 | 墙面粉刷 | 立邦 | 2遍腻子2遍乳胶漆 | ㎡ | 1 |  |
| 558 | 双芯护套线 | 阳谷 | 2\*4 | 米 | 1 |  |
| 559 | 双芯护套线 | 阳谷 | 2\*6 | 米 | 1 |  |
| 560 | 电缆 | 阳谷 | 4\*4 | 米 | 1 |  |
| 561 | 电缆 | 阳谷 | 4\*6 | 米 | 1 |  |
| 562 | 电缆 | 阳谷 | 4\*10 | 米 | 1 |  |
| 563 | 电缆 | 阳谷 | 4\*16 | 米 | 1 |  |
| 564 | 灯杆除锈 | 诺致或同等质量 | 8m | 根 | 1 |  |
| 565 | 灯杆喷漆 | 诺致或同等质量 | 8m | 根 | 1 |  |
| 566 | 太阳能路灯 | 锦暄灯具或同等质量 | 100w/24v | 个 | 1 |  |
| 567 | 卷帘门门板 |  | 定做 | 平方 | 1 |  |
| 568 | 导轨 |  |  | 米 | 1 |  |
| 569 | 电机（卷帘门） |  | 铜芯 | 套 | 1 |  |
| 570 | 潜水泵 | 臣源或同等质量 | 220v3kw不锈钢芯 | 台 | 1 |  |
| 571 | LED灯 | 飞利浦或同等品牌 | / | 瓦 | 1 |  |

**注**：**投标人不得修改清单中内容，不得增加、删除清单项，如有偏离可填写偏离表格。**

**以下澄清函于开标时填写于e采通澄清函，投标时无需填写。**

**澄 清 函（第\_\_\_轮）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目  名 称 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司2025年度维修服务商资源库项目 | | | | |
| 投标人名称 |  | 授权代表  职 务 |  | 授权代表电 话 |  |
| **澄清内容：**  写明税前整体报价让利系数。    投标人授权代表(签名)：    年 月 日 | | | | | |

附件九：

**相关条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款 | | 投标书条款 | |
| 内容 | 偏离 | 内容 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称： 授权代表签字： 日期：

**注：**即使投标人在《技术性能、参数的详细描述》中进行了描述，也要提报该表，**无该表则被视为“无偏离”。**如无偏离注明“无”字。

附件十：投标人承诺函

项目名称： (XX项目)

日期： 年 月 日

投标人承诺函

|  |
| --- |
| 投标人承诺：  我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。 |

投标人名称（盖章）： 法定代表人或授权代表签字：

第三章 施工内容及要求

1. 施工内容及工期

1.施工内容：中国重汽集团济宁商用车有限公司各项零星维修工作。

2.工期：发包人根据实际维修内容做出具体安排。

二、施工技术质量要求

工程技术质量要求：工程质量达到合格及以上等级标准。技术质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据。包括但不限于以下标准及法律规范：

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号）、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T 50375-2016）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018 ）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）等

三、施工要求

1.施工方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受甲方的检查。

2.施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。

3.施工过程中的水、电、气等能源均由甲方免费提供。

4.对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由甲方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

d)甲方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经甲方确认其性能无差异或更为优越者除外。

5.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过甲方同意，要以设计修改通知单为依据。

6.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，甲方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

7.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告甲方，并按商定的处理方案实施。

8.如果施工方不能满足质量要求而被甲方责令停工超过三次，甲方有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

四、工程进度

1.施工方必须听候甲方的施工安排。

2.甲方将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。

3.由于施工方原因而未能按甲方规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。

4.施工方要尽可能的做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。

5.对于甲方安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到甲方通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，甲方有权进行处罚或终止合同。

五、文明施工

1.施工方应建立文明施工管理制度，保证施工现场井然有序。

2.施工方在施工过程中应负责对现场的一切设施和施工工程的成品、半成品进行保护并承担费用。

3.施工方应有统一着装（工作服），费用由施工方负担。

4.施工方甲方存在交叉作业的情况下，应保证甲方工作的正常进行。

5.施工方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。施工方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。

6.施工方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。

7.凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。

8.施工方应安排好其施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用施工方自理。

六、安全要求

1.施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。

2.施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。

3.施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。

4.工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

5.施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

6.施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

7.施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

8.施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

9.电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照甲方相关规定办理审批手续。

10.电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

11.高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

七、环保要求

1.现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。

2.严禁将污水排放至雨水管道。

3.施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。

4.对于重污染天气，施工方应遵循市政府的停产停工要求。

八、质保期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．零星屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为1年；

3．零星装修工程为1 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；

5．供热与供冷系统为1 个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为1年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

九、其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

十、工程量及报价说明

1.按照甲方明确的计价原则，其报价应包括所需人工费、材料费（明确甲供材的除外）、施工机械使用费、规费、利润、管理费等所有费用，税金按百分比单独报。

2.投标报价应参照最新版中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《安装工程工程量计算规范》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济南市城乡建设委员会关于转发鲁建标字[2016] 39号等文件。

3.投标报价应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

4.投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

第四章 XX项目施工工程合同

（以最终签署版本为准）

年度维修项目施工合同

发包人：

承包人：

[发包人（全称）：](https://mail.163.com/js6/read/readhtml.jsp?mid=22:1tbiFhafh144QL3oFgAAs9&userType=ud&font=15&color=064977)

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就年度维修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1、施工范围：*5万元以下的日常零星维修项目*

2、发包人根据自身情况随时提出施工要求，承包人应按照发包人的要求施工。

二、结算（具体见附件1）

1、日常零星维修项目按照定额组价税前整体让利加税金（税率【】%）方式进行结算：让利系数为【】%，执行2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及2020版价目表；工程类别：建筑、装饰、市政、园林绿化、修缮执行Ⅲ类取费，安装执行相应工业安装取费，材料及人工价格按照附件1《维修项目结算依据（供货材料清单）》中价格执行。

2、专项维修项目经招标双方另行签署合同。

3、定额缺项部分由承包人事前提出书面报价，由发包人确认后，以实际工程量结算。

4、工程量依据图纸、工程变更、签证等资料据实结算。承包人在工程竣工验收前，项目实施过程中及时办理完成图纸、工程变更、签证的工程量确认手续。

5、附件1之外的材料审定价格，由承包人报送、发包人审批确认；若确认价格与市场价格明细偏离时，审计机构进行结算审计时有权对其进行修正。

6、维修施工中所发生的水电费不再计取扣除。

7、工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计，基本审计费由发包人支付；对审计差额超过5%的部分，按审减额的5%计取审计费，由承包人支付；审增部分按实际审增额的5%计取审计费，由承包人支付；承包人支付的审计费由发包人在工程结算款中代扣代缴或在工程结算审定值中直接扣除。

三、付款方式

（1）双方约定的工程款支付的方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

（2）采用分期结算付款方式，每月度□/季度□/半年度□/年度□结算。工程竣工验收合格【10】日内送发包人指定的第三方审计机构，按照第二条约定的结算标准进行结算，最终结算费用以审计报告为准，承包人提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票挂账后30天内支付。

（3）发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。因发票违规给发包人造成的增值税、所得税等损失，由承包人承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

（4）为了承包人更好地给发包人提供优质服务，承包人应于合同签署之日起30天内向发包人交纳保证金1万元（壹万元整），用于承包人如违反发包人规定及双方合同约定或出现质量问题应交而未交违约金等给发包人造成损失的保证。质保期到期无质量问题后无息付清（质保期遵循工程质量保修书要求，自项目验收合格之日起计算），如出现质量问题则保证金予以相应扣除。

四、工程质量

承包人必须严格按照发包人提供的图纸要求和现场实际情况施工，以国家施工规范进行施工；质量标准为合格，符合国家标准。

五、双方责任

1、发包人责任：

（1）发包人负责做好工程项目的技术交底工作；

（2）发包人负责监督承包人施工质量和进度，负责工程签证；

（3）发包人负责现场施工的协调工作。

2、承包人责任：

（1）服从发包人的进度安排和质量监督；严格按照发包人提供的图纸、施工方案以及符合国家施工规范的要求组织施工；配合发包人做好项目验收、工程结算等工作。

（2）承包人所有施工人员和车辆必须执行发包人有关安全、消防、门卫制度等管理规定，并执行双方签订的《安全文明施工协议》中约定的内容。承包人承担在施工期间所发生的一切人员人身安全责任。

（3） 承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人500-3000元；承包人结算资料有重复报审的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人10000-50000 元。

（4）凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖期一个月发包人视影响程度处罚承包人 1000-5000 元。

（5）承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元。

（6）审定工程造价与报审工程造价相比，审减率高于 25%的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人 10000-30000 元；审减率高于 35%的，发包人将视严重程度将承包人列入企业黑名单。

（7）承包人对所提报工程结算资料（图纸、材料审价单、工程联系单、签证单等）的完整性负责，发包人不接收后补单据、资料，因资料不全造成的损失由承包人承担。

（8）承包人在施工地按照合同全部价款开具符合税法要求的发票；提供发票出现税务问题时，承包人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。

六、材料提供

如有发包人供材时，承包人对发包人提供的材料不得擅自更换。承包人发现发包人提供的材料不符合要求时，应及时通知发包人，经发包人同意后更换、补齐或采取其它措施，相关增值税计算执行现行规定。

七、工程验收

工程竣工后，发包人组织相关人员进行验收，验收合格后方可进行工程结算。

八、违约责任

1、因承包人原因造成工期拖延的，每延期一日，承包人按本工程结算金额的3‰的标准向发包人支付违约金。承包人延期超过三十日的,发包人有权单方解除合同,并要求承包人一次性支付合同额的10%作为违约金,违约金不足以弥补发包人损失的,承包人还应承担发包人的全部损失。

2、若承包人所购材料不符合要求的，承包人应在发包人要求的时间内重新采购合格材料并按本工程结算金额的5%的标准向发包人支付违约金。

3、发包人要求返工重做的，承包人应当无偿返工并承担发包人由此产生的损失,迟延交付的承包人应根据本条款规定的迟延交付违约责任向发包人支付违约金。

4、承包人施工的工程在质保期内又出现质量问题的，承包人应及时维修处理，如因承包人处理不及时给发包人造成损失的，应承担合同总金额的5%违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，除支付违约金外还应承担全部损失。

九、不可抗力

因地震、洪水等不可抗力造成的工期延误和工程破坏，承包人免负赔偿责任。但不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

十、争议解决

甲乙双方发生争议，协商解决，协商不成提请发包人住所地人民法院处理。

十一、其他

1、本合同有效期自【 】年【 】月【 】日起至【 】年【 】月【 】日。

2、本合同双方签字并盖章后生效。本合同一式肆份，发包人叁份，承包人壹份,具有同等法律效力。

**本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在电子签约平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。  
 若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。**

 附件1：维修项目结算依据（供货材料清单）

 附件2：工程质量保修书

附件3：安全文明施工协议

发包人（盖章）： 承包 方（盖章）：

代 表（签字）：       代 表（签字）：

年   月    日     年   月    日

附件1:

维修项目结算依据

供货材料清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 品牌 | 规格、材质 | 单位 | 数量 | 确认价格 (元,未税) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人工费 | / | 修缮工程建筑 | 工日 | 1 |  |
| 人工费 | / | 修缮工程安装 | 工日 | 1 |  |
| 人工费 | / | 建筑工程 | 工日 | 1 |  |
| 人工费 | / | 装饰工程 | 工日 | 1 |  |
| 人工费 | / | 安装工程 | 工日 | 1 |  |
| 人工费 | / | 市政工程 | 工日 | 1 |  |
| 人工费 | / | 零星用工 | 工日 | 1 |  |

说明：

1、缺项部分由维修服务商事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。

2、工程量依据图纸、工程变更、签证等原则。维修服务商在工程竣工验收后三十日内办理完成图纸、变更、签证工程量确认手续。

3、“发包人或发包人委托人书面确定的价格”中材料价格并非在年度合同中固定材料价格，而是每次审计时，施工单位报送材料价格，发包人批准，审计公司复核确定。

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围以内的全部工程内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；

5．供热与供冷系统为1 个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为1年；

7．其他项目保修期限约定如下： 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，并应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之伍（大写）。质量保修金银行利率为无。

五、质量保修金的返还

自工程竣工验收合格之日起质保期满且无质量问题，无息返还质量保修金的100%。质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其它

1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2、双方约定的其它工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：   承包人(盖章)： 

地 址：  地 址： 

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)： 或委托代理人(签字)：

附件3：

安全文明施工协议

为使本项目所签署施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目由发包人与承包人特此签订安全施工协议书：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家和重汽集团有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门划定专区妥善保管之外，使用人员按规定使用操作，并应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得以任何方式将任何种类的爆炸物提供给任何其他人。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备（需质量监督部门检查检验的需有对应的在规定期限的检验合格证）均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、承包人项目部应建立疫情防控组织机构并明确人员职责，制定疫情防控专项工作方案和应急预案；对现场实行封闭管理；建立和完善现场人员实名制管理；落实人员进出登记测温制度、健康状况日报告制度；建立生活区、办公区、施工区现场清理、消毒制度；建立疫情防控宣传和人员入场教育制度；做到防疫物资储备齐全，满足使用需要；建立完善疫情防控档案；积极参与配合发包人及项目属地政府、社区（村）联防联控工作。

在施工管理过程中，承包人要建立每日进场人员台账《建筑工程施工现场进场人员实名登记表》、填报《建筑工程新型冠状病毒疫情每日检查情况汇总表》，落实做好项目现场场所消杀防疫记录。

三、责任承担及事故处理

1、承包人负责整个工程进场到完成工程交接竣工退场期间的施工现场的一切安全（包括施工前准备工作、施工过程、各分包单位的施工安全、施工现场全部人员的安全及现场保卫的一切安全责任）,若发生安全事故，一切责任由承包人承担。

2、因发包人违反安全管理的规定要求承包人进行施工，导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。

4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

四、其他约定

1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工及实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人所需的安全防护措施费用已包含在合同价款中。

2、工程实行分包的，承包人对分包人的施工安全负总责，承包人与分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

3、根据发包人要求签订环境与职业健康安全管理协议，配合发包人进行建设项目环境/职业健康安全管理相关资料归档管理以及对建设项目环境、职业健康安全方面的验收。

4、对安全检查中发现的问题承包人应立即安排限时整改，如整改不达标或拒绝整改，发包人或监理人有权对承包人进行经济处罚，罚金在下期工程款支付时予以扣除。

5、本协议作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

发包人：（盖章） 承包 人：（盖章）

法定代表人 法定代表人

或授权代表人： 或授权代表人

附件4：

廉洁诚信协议

**甲方：**

**乙方：**

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团纪委、监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团纪委、监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团纪委、监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

**甲方（盖章） 乙方（盖章）**

**法定代表/授权代表 法定代表/授权代表**

**日 期: 日 期:**

**第五章 SRM非生产供应商注册操作手册**

浏览器中输入地址;

[https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login)

1.点击立即注册



2.填写手机号码（没有注册过的）



3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册



4.点击新增



1. 按要求填写所有信息，最后提交审批

## 审批通过后，系统会发送短信到注册的收据号上，会告知登录账号和密码，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2023





**注册过程中需注意以下信息：**

1. **项目名称“见招标公告”；**
2. **采购形式编号“CGZX2025010006”；**

**3.业务主管部门选择“保卫保障部”。**

**SRM系统供应商用户手册**

系统网址：<http://ecaitong.sinotruk.com:8012/>

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2023

#### 供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。



#### 供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标



点击投标按钮，进入详情页，输入**投标报价**。



#### 供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

图形用户界面, 文本, 信件

描述已自动生成

#### 供应商报价（招标现场操作）

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价并输入澄清函，否则无法报价。

图形用户界面, 文本

描述已自动生成

#### 供应商澄清报价（招标现场操作）

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

#### 供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成



点击查看按钮查看中标通知，点击发送按钮给项目负责人发送回执，发送回执之后回执发送状态变为已发送。

#### 评标纪律

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

供应商投标时会弹窗展示评标纪律，要求供应商勾选我已阅知并保证遵守评标记录之后点击确定按钮进入投标界面。

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成

**如e采通有任何问题请及时联系项目联系人。**