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[bookmark: _Toc235089064][bookmark: _Toc47976595][bookmark: _Toc23927]第一部分  投标人须知
[bookmark: _Toc235089065][bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统
2.   项目编号：ZBGL2026070393
3. [bookmark: _Toc47112482]  招标形式：公开招标
4. 项目概况：建设内容包括新增 两 套发动机进气空气调节系统以及相应控制管路改造。新增2#5#进气系统在保证现有设备系统不变的情况下进行升级改造，具有较好的经济性和可行性。
5.   招标内容具体要求详见《技术标书》。
6.   报价：本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。
注：投标人可以自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
7.   资金来源：企业自筹，已落实。
8.   招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司 
项目联系人：阮焕忍；李帅威
电话：15858228128；17860605079
邮箱：wengzz@sinotruk.com
[bookmark: _Toc235089066][bookmark: _Toc47976598]合格的投标人
1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10.拟投标人最近半年纳税正常；
11.拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；
12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
[bookmark: _Toc235089067]招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. [bookmark: _Toc235089068]发标时间;2026年7月24
  
2. [bookmark: _Toc235089069]投标报名
(1) 应标截止时间：2026年  7月  31 日17:00:00（北京时间）；
(2) 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件9）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件10）”，登录重汽e采12通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第四部分的“投标文件的编制资质文件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标，请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
3. [bookmark: _Toc235089070]招标文件获取
(1) 获取时间：报名成功后；
(2) 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。
4. [bookmark: _Toc235089071]疑问提交
(1) 提交截止时间：2026年 8 月 3 日12:00:00（北京时间）；
(2) 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。
5. [bookmark: _Toc235089072]答疑、澄清和修改文件的获取
[bookmark: _GoBack]获取时间：2026年 8 月 3 日17:00前；
获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
[bookmark: _Toc235089073]投标文件编制
1. [bookmark: _Toc235089074]投标文件的组成
本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
1.1. 资质文件
1.1.1. 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；
1.1.2. 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；
1.1.3. 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表）；
1.1.4. 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
1.1.5. 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.1.6. 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.1.7. 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；
1.1.8. 投标																																																人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书及生产厂家质量承诺函（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；
1.1.9. 保密承诺函（附件2，需加盖章）；
1.1.10. 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
1.1.11. 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
1.2. 技术部分：
1.2.1. 技术规格偏离表（附件3）；必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
1.2.2. 服务承诺函；
1.2.3. 《投标文件（技术标）》
1.3. 商务部分：
1.3.1. 开标一览表（附件4）
1.3.2. 投标报价明细表（附件7）、投标函（附件5）和商务条款偏离表（附件6）需要一起做单独封装1份。
1.3.3. 服务承诺函需写明能提供的服务内容等情况；
1.3.4. 按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件（若有）。
2. [bookmark: _Toc235089075]投标文件的投递
2.1. 投标方式
在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
2.2. 投标文件递交截止时间：2026年 8 月6  日9:30:00（北京时间）
[bookmark: _Toc235089076][bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
1.1.投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
· 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
· 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
1.2.投标保证金的金额：人民币5000元
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
银行账号：376010100101373547 
开户银行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部 
联行号：309451013018
注意事项：
转账时，请注意备注公司名称+项目名称+投标保证金，方便后期核对退款。
交纳保证金之后请发送报名邮件至邮箱：zhengjiahao@sinotruk.com。
投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+授权代表电话。
报名提交资料：保证金回执
投标邮件正文：请务必在邮件正文中文字描述付款账户、付款账号、开户行名称、开户行行号、保证金金额、税号、注册时间，注册资金、法人代表（姓名）、公司地址。
未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。
投标保证金形式：
(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。
(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。
保证金缴纳截止时间：2026年 8 月 5  日17:00:00（北京时间）
2. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后次月予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后次月原路返还（无息）。
3. 发生以下情况时，有权没收保证金：
3.1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
3.2. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3.3. 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
3.4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
3.5. 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
3.6. 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
3.7. 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
3.8. 采购文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc235089077]开评标
1. [bookmark: _Toc235089078]开标时间和地点
1.1. 开标时间：2026年 8 月6  日9:30:00（北京时间,暂定，以实际通知为准）。
1.2. 开标地点：线上钉钉会议，若有变动另行通知。
1.3. 开标方式：
· 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
2. [bookmark: _Toc235089079]评标
2.1.评标方法
本次招标采用综合评价法，技术标评议分数占总分30%，商务标评分占比70%。。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标评审后入围的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人，对未中标方不做任何解释。
2.2评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第四部分投标文件组成资格证明文件中的1.1.1-1.1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；
通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件9）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，进入技术标评审；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；
参与竞标的投标方必须完全满足下述技术要求，并提供相应的证明材料，方可通过技术标评审；未满足任一技术要求或未能提供有效证明的，将无法通过最终的技术标：
a)	拟投标人至少拥有3年以上的的项目经验。需要提供该系统及设备的销售情况等相关证明。
b)	投标方应提供详细的开发与集成方案，方案应具备一定的先进性和可实施性，明确实施路径，关键节点和风险应对措施，确保项目周期内完成设备交付和模型开发调试工作。
c)	为保障本项目的顺利实施，拟投标人项目经理需要至少具有1个以上同级别项目开发及管理经验,现场支持工程师需要具有三年以上工作经验。
d)	拟投标人必须在中国具备同类产品良好的本地化售后服务和技术支持；
满足技术标评标要求的投标方，将依据下述评分规则进行技术标评分，技术标评分≥70分合格。具体技术标评分标准见下表（满分100分）
	评价类型
	评审内容
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	技术
100分
	业绩
	1
	设备制造商同类型项目业绩
	6
	投标人在近三年以来在中国与本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。
业绩最多者满分，第二名得5分，第三名得4分，第四名得3分，其余得2分。

	
	产品技术
	2
	设备制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺、完善程度
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	
	3
	产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势
	50
	以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 
①定制系统方案已到达招标要求，设备主要核心部件，具备自身技术优势，打分0-16分。
②系统配置齐全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-16分。
③操作灵活方便，系统开放程度高，打分0-10分。
④综合评价，打分0-8分。

	
	答疑
	4
	现场答疑
	8
	投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-8分。

	
	技术偏离
	5
	技术偏离
	12
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分12分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。

	
	售后服务
	6
	技术培训方案：对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	
	7
	投标人在中国有常驻的专业技术力量的维保机构并具有实施本项目维保的专业技术人员
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	
	8
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。



· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；
商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。 注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。
商务标评标基准价： 
评标基准价为本轮次所有合理有效的最终投标报价的最低价。
有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。
注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。
注意：投标人均需在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。  
· 中标人确定：综合得分=技术分×30%＋商务标得分×70%，原则上综合评分最高的投标方中标。
a、若出现总分并列时，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前；若技术部分得分仍相同，再比较价格部分的投标报价得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
b、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
c、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。
本项目只产生一个中标人。投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。
[bookmark: _Toc235089080]定标
本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
[bookmark: _Toc235089081]废标及终止招标
1. [bookmark: _Toc228174560][bookmark: _Toc235089082]投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
2.1. 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
2.2. 投标人在报价有效期内撤回投标；
2.3. 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
2.4. 投标人以任何方式诋毁其他投标人；
2.5. 投标人串通投标；
2.6. 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
2.7. 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
2.8. 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
2.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
2.10. 有效投标不足三家；
2.11. 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
2.12. 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
2.13. 法律、法规规定的其他情况。
2. [bookmark: _Toc235089083][bookmark: _Toc228174561]出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
2.1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.2. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
2.3. [bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK25]因重大变故，采购任务取消的；
2.4. 招标人认为其他应终止招标的情形。
3. [bookmark: _Toc228174562][bookmark: _Toc235089084]中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
[bookmark: _Toc235089085]合同签订
1. 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2. 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3. 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4. 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
5. 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准；
6. 合同以双方最终签署的版本为准。
[bookmark: _Toc235089086]交货及付款
1. 交货期：按合同约定提供货品到交货地。
2. 付款方式：银行转账
3. 付款节点：项目验收后次月买方付款90%，质保期结束后次月买方付款10%质保金。
[bookmark: _Toc235089087][bookmark: _Toc47976607][bookmark: _Toc16839]本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。


[bookmark: _Toc235089088]第二部分　技术标书
1、 [bookmark: _Toc227762661][bookmark: _Toc235089089][bookmark: _Toc283814116]使用环境
一、项目名称：杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统
二、建设地点：中国重汽集团杭研试验室
三、使用地点：中国重汽集团杭研试验室（室内）
四、工作制度：全年工作 365 天、 两 班制、设备年时基数 4380 小时
五、使用地点区域自然环境： 
1、 海拨高度：1000m以下
2、环境温度：室外极端最低温度-15℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃；室内温度5～42℃。
3、相对湿度：年平均59%，最大95%、最小25%。
4、地震设防裂度：七度。
六、能源环境：
1、电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。
2、给水：市政自来水。
3、压缩空气：自备空压机自产压缩空气，0.5～0.7MPa
2、 [bookmark: _Toc227762662][bookmark: _Toc235089090]采购货物概况
一、货物名称：国产进气空调系统 （详见下表）      
二、项目建设内容：建设内容包括新增两套发动机进气空气调节系统以及相应控制管路改造。新增2#5#进气系统在保证现有设备系统不变的情况下，进行升级改造，具有较好的经济性和可行性。
三、分投分中：不允许
采购货物主要构成一览表
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	安装地点/服务对象

	1
	耐久台架发动机进气空气调节系统及相应进气管路改造
	   \
	套
	2
	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区高新六路186号/中国重汽集团杭研试验室2#5#台架


备注：本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
四、采购货物特别说明
招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
3、 [bookmark: _Toc227762663][bookmark: _Toc235089091]
技术要求
一、特别提示
1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
5、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。
6、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
7、投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。
二、基本要求
1、投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2、投标方所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3、投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5、投标方应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6、投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7、投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。
三、执行标准
1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。
2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。
3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。
4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。
5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。
6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。
7、涉及的主要标准表  
	序号
	标准名称
	标准编号
	备注

	1
	卖方提供企业标准
	
	买方确认

	2
	卖方提供与设备安全和环保相关的中国、国际通用和制造国的标准
	
	买方确认

	3
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348-2008
	

	4
	声学与振动 弹性元件振动-声传递特性实验室测量方法 第2部分：弹性支撑件平动动刚度的直接测量方法
	GB/T22159-2012/ISO 10846-2:2008
	


四、技术规范
在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对所采购的货物的技术及使用等方面作出如下要求： 
1、技术要求
1.1  功能用途：
供应商应保证该设备能够和用户现有的发动机台架自动化系统进行系统集成，可在台架控制软件中通讯设置发动机进气空气调节系统的目标温湿度值，也可本地控制。供应商负责提供相应的通讯接口技术支持，负责配合系统集成的安装和调试，直到能够在发动机台架系统中正常运行。
1.2  技术性能参数要求：
本次采购设备为一拖一方式，发动机进气空气调节系统要求进气温度控制25℃（20-30℃范围内可调），控制精度为±1℃；湿度要求为50%RH（40-60%RH范围内可调），控制精度为±1%RH。下表为详细要求：
	项    目
	单  位
	范围

	空气输送流量范围
	Kg/h
	≥2400

	环境温度条件
	℃
	-10~40

	环境湿度条件
	％RH
	35~95

	
控制温湿度

	范围
	℃
	20-30

	
	精度
	℃
	±1

	
	范围
	％RH
	45-55

	
	精度
	％RH
	±2

	开机后稳定时间
	温度
	min
	≤5

	
	湿度
	min
	≤5

	设定参数修改后
稳定时间
	温度
	min
	≤3

	
	湿度
	min
	≤3


注：发动机进气空气调节系统需送风至台架发动机进气口，中间可用移动式送气臂（要求送气臂移动轻便灵活，角度可变，密封性良好）。提供可靠的加湿器配件，延长加湿器使用寿命。本次采购发动机进气空气调节系统，要求设备总排水温度不能超过40℃，如设备排水量较多，需要供应商根据现场的基建排水情况做相对应的排水方案。进气管路需采用厚度25mm硅酸铝塑板+0.3mm铝板包裹保温；水管路不锈钢管，强度厚度满足技术要求，且水管均需用厚度30mm以上的橡塑+0.3mm铝板包裹保温； 水箱应具备液位显示及液位控制功能。
1.3  进气响应性要求：
进气压力波动不能超过±3kPa，温度±1℃，湿度±3%，且制动和高原模拟状态时温度不能超高26℃。
1.4  设计使用寿命：
按全年工作365天、两班制、设备年时基数4380小时的工作制度计，十年。
2、主要设备、零部件、元器件的选用和配置要求
2.1电气系统
2．1．1防护等级：电气柜、按钮箱、分线盒等防护等级IP23，台架上的电器防护等级IP23。
2．1．2电气柜：独立落地型，散热及时，带照明和维修电源插座。
2．1．3所有元件和管线必须有标识，走管、走线应整洁、规范，维修方便。
2．1．4卖方推荐、提供详细的选用配置表，买方确认。
2．2电器元件
2．2．1控制系统采用西门子PLC。
2．2．2低压元件采用国内外知名品牌产品。
2．2．3卖方推荐、提供详细的选用配置表，买方确认。
2．2．4机组采用的变频器应为国内外知名品牌，且有变频器单独显示控制面板。
2．2．5控制系统人机界面要求本地及远程双线可控，系统内数据传输使用工业以太网通讯。
2．3气动、液压元器件
2．3．1气动元件采用国内外知名品牌产品产品。
2．3．2液压元器件采用国内外知名品牌产品。
2．3．3卖方推荐、提供详细的选用配置表，买方确认。
3、自动化仪器仪表要求
采用国内外知名品牌产品，卖方推荐、提供详细的选用配置表，买方确认。
4、材料选用及其材料处理要求
满足防锈、防腐的要求（耐汽车用燃油、机油、制动液等），卖方推荐、提供详细的选用配置表，买方确认。
5、空气电加热器需采用多级调节和可控硅调功器PID 双重结合，需采用热惯量小的电加热器，保证加热过程中响应时间快，同时温度波动小，最高温度精度需±0.2℃。加热管需配备漏电保护、高温保护功能，确保机组安全可靠运行。
6、机组应具有过流、短路、过压、欠压等报警保护及故障诊断、记录并显示功能，自动保护、自动恢复、自动重启动等功能；还应具有电器元件防触电保护、加热单元超温保护、系统断水保护、过滤器压差报警、风机过载、过热保护。
7、保养、维修、使用方便性要求
卖方提供保养、维修、使用的说明，买方确认。
[bookmark: _Toc8030][bookmark: _Toc14341849]8、提供易损件备件，备件清单及数量买方确认。
9、系统全部调试完成后，需提供该机组完整成册的使用说明书及详细电气、机械图纸。
10、本项目施工产生的建筑垃圾和工业垃圾由卖方处理。


第3部分　 [bookmark: _Toc235089092]合同主要条款
[bookmark: _Toc235089093]  合同模板（以最终签订版本为准）
                                                                           
合同编号：                  

杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统设备采购合同
本设备采购合同由下列双方于2026年   月   日在山东省济南市签订:
买方:中国重汽集团济南动力有限公司
卖方:
鉴于买方向卖方购买杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统项目设备一批(详见合同设备一览表)，就该设备的供货、安装、调试、验收等有关问题，经买卖双方协商自愿达成本合同:
1合同设备
1.1买方向卖方购买的设备信息详见附件《合同设备一览表》、《技术协议书》及相关技术文件(可根据实际情况约定)。
1.2技术规格和标准
1.2.1本合同约定设备的技术规格详见:《技术协议书》。
1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准，买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前,有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。
2包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套,一套在包装箱里，一套在包装箱外。
3运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项:
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记(唛头)
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重(公斤)
3.1.6尺寸(长义宽×高，以厘米计)
3.2根据设备的特点和运输的不同要求,卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。
4检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。
5权利担保
5.1卖方所交付的设备,必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利(包括但不限于抵押权、留置权等)或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
6交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后,当天以传真的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料。签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于:设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料。如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收(包括预验收和最终验收)，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式:(可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定)
6. 4.1交钥匙方式:卖方负责合同设备的设计、制造、运输、卸载、安装、调试、试运行、验收以及培训等直至达到买方的各项要求并交付使用。
6.4.2指定地点交货:卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，双方完成交付手续。
6. 4.3自提:买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，双方完成交付手续。
6.5交货地点: 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区高新六路186号/中国重汽集团杭研试验室。
6.6到货时间:
6. 6.1自合同签定生效之日起， 60  个日历日之内交货至供货地点。
6. 6.2接续  30 个日历日之内安装调试（或指导安装调试）完毕。
6. 6.3终验收在  30 个日历日之内完成（或协助完成）。
安装调试工期超过10个日历日的，投标方应当随标书提供详细的工期计划。
6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括:合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.8如果卖方在规定的日期前交付设备，需经买方书面同意。
6.9风险的转移。在依据本合同7.1条约定对设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方，但此时设备所有权的转移并不能解除接收方的责任义务。
在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。
7安装、调试
7.1卖方须在到货后30日内完成设备的安装、调试，使设备通过最终验收。
7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.4如为卖方指导安装，卖方对其指示有过错的，卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。
8价款与支付
8.1合同总价款为   元人民币(大写:壹佰贰拾万元整)。该价格包括但不限于合同设备、外购、外协、配套件、原材料及设计、生产制造、检验、油漆、包装、随机备品备件、易损件、保险、利税、管理、运杂、安装、调试、培训、配合、图纸资料及双方约定的交货方式相关费用等全部费用。
8.2合同价款的结算方式:
8.3合同价款的支付:
8.3.1设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款90%约为  元人民币的收据并附带下列单据，经买方依照财务制度审核无误后30日内支付:
A金额为该套合同设备价格100%的增值税专用发票;
B该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份。
8.3.2合同总价款的10%合计  元人民币作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息，待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交相应金额的收据及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后日内支付;如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
9质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲栽费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等)由卖方承担。
9.4本合同约定设备的质量保证期:自最终验收报告签署之日(以签署日期最晚者为准)起二年。
9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后12小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在72小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括:基本原理、操作使用和维修保养等。
9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。
10法定责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为高度机密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何贸易、商业或工业秘密。
11违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿:
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的  %计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的  %。如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的  %支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的  %。如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.5买方延期付款时(有正当拒付理由者除外)，每日按延付金额的  %向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的  %。
11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
11.7如果卖方违反本合同其他约定(包括本合同及所有附件)应赔偿因此给买方造成的一切损失。
12合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同:
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的;
12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额;
12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定;
12.3.4卖方有其他违约行为。
12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。
13不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。
14通讯
14.1通讯地址:
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效;
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效;
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知;
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。
15适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
16附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件:
16.1技术协议书;
16.2合同设备一览表;
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺;
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。
17其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
18签署事项
本合同一式五份，买方持三份，卖方持两份;本合同经双方签署后生效。
[bookmark: _Toc47976615]
	供方（章）：
BP号：
地址：
法人代表：              电话：
委托代理人：
开户银行：
账号：
邮政编码：
	需方：
地址：
法人代表：          电话：
委托代理人：
开户银行：
账号：
税号：
邮政编码：





合同设备一览表

	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	制造商
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	

	　　  合计
	

	合计人民币金额(含税，大写)：


[bookmark: _Toc16500]

[bookmark: _Toc235089094]第四部分　投标文件附件


[bookmark: _Toc235089095][bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366869][bookmark: _Toc29366865]附件1 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统 现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日


[bookmark: _Toc235089096]附件2 保密承诺函
保密承诺函

项目名称：杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日








[bookmark: _Toc235089097]附件3 技术规格偏离表
项目名称：杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统                                                          
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	1
	空气输送流量范围符合技术要求
	≥2400 Kg/h
	

	2
	控制温湿度符合技术要求
	范围	℃	20-30
精度	℃	±1
范围	％RH	45-55
精度	％RH	±2
	

	3
	开机后稳定时间符合技术要求
	温度≤5 min
湿度		≤5 min
	

	4
	设定参数修改后稳定时间符合技术要求
	温度	≤3 	min
湿度		≤3 	min
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
附件4 开标一览表
开标一览表
项目名称：   杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统                                                          
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货期
	付款方式及比例如何响应
	商务条款是否偏离

	1
	发动机进气空气调节系统及相应进气管路改造
	2
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	2
	合同签订后60个日历日
	90%10%
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 


[bookmark: _Toc4225][bookmark: _Toc47976616]

[bookmark: _Toc235089098]附件5 投标函
投标函
致：中国重汽集团济南动力有限公司：
根据贵方杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日




附件6 商务条款偏离表
商务条款偏离表
	杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。





附件7 分项报价表
分项报价表
	序号
	项目名称
	型号及规格
	单位
	数量
	未税价格
	含税价格

	1
	耐久台架发动机进气空气调节系统及相应进气管路改造
	\
	套
	2
	
	



















附件8 服务承诺函

项目名称：杭研试验室2#5#耐久台架发动机进气空气调节系统
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

[bookmark: _Toc235089099]附件9 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批


[image: descript]
[image: descript]


注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；
2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 /研发试验类设备 / 研发试验类设备（汽车研究总院）”。


[bookmark: _Toc235089100]附件10 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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